
**Коммерческое предложение от 18.03.2020 г.**

**Куда:**

Уважаемые господа!

Низкорамный 4-х осный трал с закидными трапами HARTUNG 94333.247-0000010, 2020 г. в наличии.



\*Размеры полуприцепа при полной массе

**Технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полуприцеп низкорамный 94333.247-0000010** | |
| Масса перевозимого груза, кг | 39 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 13 000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 52 000 |
| Масса полуприцепа при ее распределении, кг |  |
| на седельно-сцепное устройство | 17 000 |
| на тележку | 35 000 |
| Подвеска | Пневматическая BPW (Германия) |
| Количество осей | 4  (3+1 самоустанавливающаяся; 1-я подъёмная) BPW (Германия) |
| Количество колес | 16+2 запасных |
| Шины пневматические | 235/75 R17,5 |
| Диаметр шкворня, дюйм | 2 (3.5 в ЗИП) |
| Тип уширителей | выдвижные |
| Трапы | Закидные уголковые |
| Угол въезда | 16º |
| Тормозная система | с ЕBS |
| Максимальная скорость движения | 65 |
| Электрооборудование | 24В (Ermax) |
| Отбойные брусья, шт. | 8 (4 положения) |
| Дополнительное оборудование | Энергоаккумуляторы, стробоскопы, проблесковый маячок, настил чечевица |

**Техническое превосходство полуприцепа HARTUNG.**

Особенности полуприцепа HARTUNG

* Эксплуатация в экстремальных дорожных и климатических условиях;
* Гарантия 12 месяцев;
* Рама и ходовая часть разработаны для движения по бездорожью, устойчивые к перегрузкам;
* ТС сертифицировано по ISO 9001:2008;
* Богатый опыт проектирования, разработки и производства спецтехники под различные условия эксплуатации (от севера до Африки);
* **Положительный опыт работы с федеральными заказчиками (МО РФ, АтомПром);**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническое описание** | |
| Лонжерон рамы  - усилители лонжерона (переход с гусака на основную площадку)  - сечения лонжерона | |
| Рама | Усиленная рама для тяжелых дорожных условий. Сконструирована и изготовлена с применением высокопрочной стали S700. Сварка рамы автоматическая и полуавтоматическая в среде защитных газов. |
| Количество поперечин | Расширение – толщина s6, предположительное общее количество поперечин на п/п - 32шт  Хребтовые: основная площадка – толщина s6, количество – 10 шт; толщина s8, количество – 2 шт.  колёсная часть – толщина s10, количество – 3 шт; толщина s8 – количество 2 шт. |
| Лакокрасочное покрытие | Все металлические элементы проходят подготовку к покраске - дробеструйную обработку до степени Sa 2 ½.  Покрытие: двухкомпонентный полиуретановый грунт + двухкомпонентная полиуретановая эмаль специально разработанные для коммерческого автомобильного транспорта.  Цвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Гусак | Гусак оборудован телескопическим опорным устройством.  Настил платформы гусака из металла 09Г2С толщиной 4мм.  Гусак оснащен приспособлениями для крепления груза, кронштейнами для установки бортов, запасных колес, инструментального ящика, противооткатных упоров. |
| Ходовая часть | Пневматическая подвеска с возможностью регулировки высоты обеспечивает плавность хода и эффективное распределения нагрузок |
| Тормозная система | Пневматическая тормозная система с антиблокировочной системой ЕBS. ЕBS – современная система активной безопасности, соответствует требованиям технического регламента таможенного союза. Система включает в себя функции регулирования тормозного усилия в зависимости от нагрузки. Система контролирует и обеспечивает устойчивость и управляемость во время торможения; на мокрых и скользких дорогах повышает эффективность торможения; снижает износ шин. Возможность компьютерной диагностики отдельных компонентов системы позволяет быстро найти и устранить неисправность. |
| Колеса и шины | Шины 235/75R17.5, ошиновка двускатная,  дисковый обод 6,75-17,5. |
| Электрооборудование | Двухпроводная электрическая система для напряжения 24в. Количество, тип и расположение приборов освещения и разъемных соединений соответствует техническому регламенту таможенного союза и актуальным требованиям законодательства РФ. Светотехника во влагозащищенном исполнении. |
| Борта на гусаке | Алюминиевые съемные борта, 4шт. Высота борта 400 мм. |
| Запасные колеса | 2 шт. запасных колес расположены на специальном кронштейне для удобства установки. |

Цена: 3 900 000 рублей включая НДС 20%.

Включая утилизационный сбор.

Оплата: 100% предоплата.

Срок изготовления: в наличии.

Самовывоз из г. Челябинск.

Возможна доставка до вашего города попутным тягачем.

Гарантия 12 месяцев.

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-4-kh-osnyy-tral-hartung-2020-g-v/>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
maxcar54@mail.ru  
[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

наш канал в ЮТУБе:

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>