|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»****Официальный дилер завода "Grunwald " на территории Российской Федерации** |

***КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП NEMAN С КУЗОВОМ ОБЪЕМОМ 31 КУБ.М — Nm.T31-SH***



|  |  |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Собственная масса, кг | 8 800 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000  |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000  |
| Высота ССУ, мм | 1 220  |

**Конструкция шасси**

* Лонжероны рамы выполнены из конструкционной стали S500 MC
* Алюминиевая рабочая площадка.
* Механическое двухскоростное опорное устройство.
* Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

**Конструкция кузова**

* Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".
* Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.
* Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание кузова толщиной 8 мм.
* Задний борт откидной.
* Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

**Гидравлическая система**

* Гидроцилиндр HYVA Alpha с давлением 250 бар / Binotto B3 с давлением 200 бар / На выбор завода изготовителя.

**Осевой агрегат**

* З оси в усиленном исполнении – OSMAN KOC (Турция), грузоподъемностью 12 000 кг каждая.
* Пневматическая подвеска
* Подъемная ось (клапан)

**Тормозная система**

* Тормозные механизмы барабанного типа.
* Система ABS.

**Электрооборудование**

* Светодиодная оптика ERMAX TM11.
* Два дополнительных фонаря заднего хода.
* Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

**Шины и диски**

* Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.
* Шины Cordiant или на выбор завода изготовителя.
* Стальные диски на выбор завода изготовителя.

**Лакокрасочное покрытие**

* Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.
* RAL 5011, стальной синий.

**Прочее оборудование**

* Два держателя для запасных колес.
* Лебедка для запасного колеса.
* Скручиваемый на правый борт тент.
* Противооткатные упоры.
* Рукомойник с диспенсером.
* Инструментальный ящик.

**Сертификация**

* Полуприцепы сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

|  |
| --- |
| **Условия оплаты и доставки** |
| **Итоговая стоимость** | **Условия отгрузки** |
| **Количество – 2 единицы****Стоимость – 3 500 000 рублей с НДС** | Самовывоз – МО, г. Химки, Квартал Клязьма 1Бс1  |

**Гарантия**

* 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега, но не более 24 месяцев с момента производства.

**Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней**

**за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.**

**С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович**

**Ведущий менеджер ООО "МаксКар"**

**т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон**

**т. 8-800-234-32-42 - многоканальный
стоянка – Федеральная трасса Р-254,**

**северный обход Новосибирска,**

**п. Садовый, ул. Пасечная, 10, (пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)****maxcar54@mail.ru**

[**www.maxcar54.ru**](http://www.maxcar54.ru) **– наш сайт**

[**https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos**](https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos) **- наш канал на Youtube**

[**https://www.instagram.com/maxcar54ru/**](https://www.instagram.com/maxcar54ru/) **- наша страница в Instagram**

[**https://t.me/maxcar54**](https://t.me/maxcar54) **- наш Телеграмм канал**

[**https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3**](https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3) **- наш аккаунт в Яндекс Дзене**

[**https://vk.com/maxcar54**](https://vk.com/maxcar54) **- наша группа в ВК**

[**https://rutube.ru/channel/24531068/**](https://rutube.ru/channel/24531068/) **- наш канал на RuTubе**