**Фреза Wirtgen W 50 R**

****

Год изготовления: 2017

Наработка: 1224 мото-часа

Местоположение: Симферополь

Стоимость: 8 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

Комплектация:

 **Техническое описание**

- Двигатель: 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ TD 2012 L04 2V AG3

- Номинальная мощность двигателя 2300 об/мин: 100 кВт / 136 л.с.

- Нормы токсичности ЕС Stage 3a / США Tier 3

- Стандартная ширина фрезерования: 500 мм

- Максимальная глубина фрезерования: 210 мм

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Основная машина с двигателем

- Высокоэффективная звукоизоляция всего моторного отсека

КОРПУС ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА

-Автоматически включаемое гидравлическое устройство натяжения приводного ремня

-Гидравлически поднимаемый боковой щит со встроенными датчиками глубины фрезерования

-Закруглённый кожух фрезерного барабана и прямой левый боковой щит для оптимальной транспортировки материала и снижения количества остатков при подъеме фрезерного барабана

-Правый боковой щит фрезерного барабана с легкостью откидывается для техобслуживания или замены фрезерного барабана Автоматическое отключение фрезерного барабана

ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА

-Перегрузка материала при помощи погрузочного транспортера

-Плавная регулировка скорости ленты транспортера Угол поворота транспортера вправо и влево по 30 градусов

-Узкая подвеска транспортера обеспечивает улучшенный обзор нижней зоны

ПЛОЩАДКА МАШИНИСТА

-Площадка машиниста с эргономично расположенным сиденьем оператора, пультом управления справа, цифровой индикацией глубины фрезерования на управляющем дисплее

-Консоль управления с регулировкой по высоте и наклону 2 зеркала заднего вида слева

-Конструкция машины обеспечивает свободный обзор фрезерной кромки справа и слева, а также зоны перед фрезерным барабаном справа

-Удобно доступная лестница к посту управления с ночным освещением и особо низким, откидным краем лестницы

-Усиленная защита элементов управления от вандализма

ШАССИ И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

-Точная регулировка по высоте с шагом 1 или 5 мм с поста управления машины

-Гидравлический привод на все колеса с возможностью плавной регулировки с тремя скоростями регулятор нагрузки, включаемый вручную гидравлический механизм блокировки дифференциала

-Широкие цельные резиновые колёса (300 мм) для обеспечения минимального давления на грунт и оптимального тягового усилия

-Правое заднее опорное колесо с помощью гидравлического привода можно поворачивать перед фрезерным барабаном для фрезерования вдоль кромки бордюрного камня Гидравлический тормозной механизм с пружинным энергоаккумулятором

ПРОЧЕЕ

-Пакет безопасности с аварийным выключателем.

-Дополнительный ящик для контейнера резцов.

-Пакет освещения, состоящий из 5 галогеновых фар рабочего освещения и одного проблескового маячка.

-Европейский сертификат модели, знак Euro Test и соответствие CE

-Стандартна окраска Wirtgen: бело-кремовая с оранжевыми полосами.

КОРПУС ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА

-Система очищающих скребков для погрузки материала.

ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН

-Фрезерный барабан FB 500, линейное расстоянием между линиями 15 мм ( LA15) со сменными резцедержателями HT08 и 60 резцами

ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

-Прижим механический с накладкой спереди.

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

-Смещаемая в сторону крыша из стеклопакета.

-Опускание в транспортное положение осуществляется вручную.

-Сидения водителя, смещаемое в продольном направлении на 70мм

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

-Механическая индикация глубины фрезерования справа/слева

ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

-Нескладывающийся съемный конвейер длиной 5600 мм, с лентой шириной 350 мм, полностью закрытый, поворачиваемый на 30 градусов.

-Высоту конвейера можно изменять.

ШАССИ

 #2286790 Исполнение на 4 (четырех) колесах.

СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ

#2288352 Система нивелирования LEVEL PRO PLUS справа и слева.

БАЛЛАСТ

#2288394 Дополнительный балласт весом 380 кг за передней осью.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>