|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:  **Коммерческое предложение от 15.07.2022 г.**  **3-х осный полуприцеп-контейнеровоз-телескоп Kassbohrer КП SHG AH 45 в наличии в Ясногорске.**  **C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\раздвижной\AH задняя\b989afef-65d8-4a8b-81da-cbed25087bc4.jpg**  **Видео на ютубе:**  [**https://www.youtube.com/watch?v=AkEUXM7r4ZU**](https://www.youtube.com/watch?v=AkEUXM7r4ZU)     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Производитель | Kässbohrer | | | Страна | Германия | | | Тип ТС | Контейнеровоз | | | Категория ТС | полуприцеп | | | Цена для дилера (за единицу) | 3 050 000 руб. (Включая НДС 20%) | | | Год выпуска | 2022 | | | Гарантия | 1 год | | | **Технические данные** | | | | Длина без раздвижения | | 11.450 мм | | Длина в полном раздвижении | | 13 495 мм | | Колесная база | | 7 850 мм | | Полная ширина | | 2 550 мм | | Толщина гуська | | 130 мм | | Высота ССУ без нагрузки | | 1 100 мм | | Полная высота (с контейнером High Cube) | | 3 995 мм | | Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат | | 27.000 кг | | Технически допустимая нагрузка на ССУ | | 12.000 кг | | Масса контейнеровоза (±%3) | | 5 560 кг | | Максимально допустимая полная масса | | 39.000 кг | | **Ходовая часть** | | | | Оси и подвеска | | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами | | Подьемная ось | | 1 ось подьемная, принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче | | Тормозная система | | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC | | Электросистема | | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC | | Колеса | | 6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка Continental | | Держатель запасного колеса | | 1 x держатель запасного колеса | | Опорное устройство | | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST | | Счетчик пробега | | отсутствует | | **Шасси** | | | | Шасси | | Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL | | Погрузочная платформа | | Оснащен платформой длиной 1 100 мм с грузоподъёмностью 5 460 кг | | **Другое** | | | | Противоподкатная защита | | Боковая защита из алюминия согласно AB 89/297 | | Крылья | | 6 шт | | Задний бампер | | Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer | | Буфер задней рампы | | Стальной буфер "I"- формы | | Ящик для инструментов | | 1 шт металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм | | Знаки и лейблы | | 2 ECE R70 Задние отражатели | | Аксессуары | | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями | | Ящик под огнетушитель | | Отсутствует | | **Цвет** | | | | Цвет шасси | | MB 7350 Nova Gri | | **Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров** | | | | **14 контейнерных замков** | | Для крепления 1 x 20 ft. контейнера в центре | | Для крепления 1 x 20 ft. контейнера сзади | | Для крепления 2 x 20 ft. контейнеров | | Для крепления 1 x 40 ft. H.C. |   **Скачать фото с сайта:**  <https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/3-kh-osnyy-polupritsep-konteynerovoz-teleskop-kassbohrer-kp-shg-ah-45/> |
|
|
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>