Куда:

**Коммерческое предложение № 0420200014 АХ от 11.02.2021 г.**


**Уважаемые господа!**

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

***СПЕЦИФИКАЦИЯ***

Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз  
мод. SW- 451 Лайт под 40-ка футовый, 2021 г.в.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.



**https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4**

[**https://www.youtube.com/watch?v=JLKNWGCa88Y&t=14s**](https://www.youtube.com/watch?v=JLKNWGCa88Y&t=14s)

**https://www.youtube.com/watch?v=oDTeI8P-tB4**

<https://www.youtube.com/watch?v=fdffRIL0Lj0>

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели SW-454 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров:

* 1х40 футовый стандартный контейнер с пазом в основании;
* 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79.

категория транспортного средства О4

**РАЗМЕРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| габаритная длина | 12 650 мм |
| габаритная ширина | 2 500 мм |
| габаритная высота | 1 345 мм |
| **высота седельно-сцепного устройства** | **1 100 мм** |
| колея | 2 040 мм |

**ВЕС**

|  |  |
| --- | --- |
| **масса полуприцепа в снаряженном состоянии** | **ок. 4 550 кг**\* |
| **масса перевозимого груза, не более** | **40 500 кг** |
| **полная масса полуприцепа, не более** | **47 000 кг** |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| **на седельно-сцепное устройство, не более** | **11 000 кг** |
| **на тележку полуприцепа, не более** | **36 000 кг** |

**ШАССИ**

**специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок выполненная из высокопрочной немецкой стали (Производитель Thyssenkrupp Steel S700MC (Perform 700) и SIMAXX700QL/S690QL);**

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем **JOST** в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

**2 облегченные контейнерные балки JOST с двумя контейнерными замками на каждой;**

светоотражающая маркировка **белого цвета;**

задний защитный брус **алюминиевый Suer** в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01;

два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 **(широкий алюминиевый профиль с рекламой MN);**

**переднее алюминиевое опорное устройство HAACON;**

2 противооткатных упора с держателями;

**крылья Parlok над всеми колесами, облегченное крепление крыльев;**

пара брызговиков за первой и четвертой осью;

**корзина для крепления одного запасного колеса.**

**ОСЕВОЙ АГРЕГАТ**

**4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF intra disc;**

**2 оси подъемные 1-я и 2-я (1-я ось принудительное управление из кабины тягача);**

оснащение 1-ой и 3-ей оси датчиками ABS;

**межосевое расстояние 2510/1360/1360;**

**тормозные механизмы дискового типа.**

**КОЛЕСА И ШИНЫ**

9 колес (вкл. 1 запасное) **диски** 11,75 х 22,5;

**шины 385/55 R22,5 (Goodyear).**

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO**

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

ЕBS – электронная антиблокировочная система;

**информационный блок Smart Board, установленный в отдельный ящик;**

конфигурация ABS – 4S/3M;

кран ручного управления пневмоподвеской;

**алюминиевые ресивера;**

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания;

две присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

рабочее напряжение 24 V;

**задние осветительные фонари Europoint III, вмонтированные в защитный брус;**

2 фонаря освещения номерного знака **диодные**;

8 габаритных боковых фонарей **диодные;**

2 передних габаритных фонаря **диодные;**

2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе **диодные;**

1 х 15-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

**ПОКРАСКА**

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

**все стальные части перед покраской обрабатываются грунтом;**

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серого цвета;

**цвет шасси по согласованию (шкала RAL);**

задний защитный брус **серебристого цвета.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**инструментальный ящик из нержавеющей стали;**

**брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);**

**2 резиновых отбойника;**

**2 дополнительные фары рабочего освещения диодные (вмонтированные в задний защитный брус).**

**Цена с завода в Великом Новгороде 31 000,00 Евро.**

**Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Цена указана с учетом НДС.**

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

**Гарантия**

Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

**Сервисное обслуживание**

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

**Сроки поставки: конец июня 2021 г.**

**Условия оплаты: 10 % авансовый платеж, оставшиеся 90% после уведомления о готовности к отгрузке.**

**Скачать фото с сайта:**

[**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-meusburger-novtrak-pod-40-ku-layt/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-meusburger-novtrak-pod-40-ku-layt/)

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>