|  |
| --- |
| Кому:  Уважаемые господа!  Коммерческое предложение от 20.02.2020 г. Стальная цистерна для перевозки пищевых продуктовПОЛУПРИЦЕП-ПАТОКОВОЗ KӒSSBOHRER STC 32, 2020 г.в. C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\патоковоз\WhatsApp Image 2019-08-30 at 14.02.06(7).jpeg  Полуприцеп-патоковоз «Kässbohrer STC 32» предназначен для бестарной перевозки пищевых жидкостей и грузов (патока, растительное масло, вода и прочее, кроме молока) по дорогам общего пользования и может выполнять следующие загрузочные-разгрузочные операции:  - верхняя загрузка через горловины;  - операции разгрузки гравитационный слив.    Технические характеристики цистерны:  Общая длина – 10760 мм  Диаметр цистерны – 2000 мм  Высота (сосуд пустой) – 3475 мм  Радиус переднего свеса – 1540 мм  Радиус заднего свеса – 2345 мм  Колесная база – 6050 мм  Расстояние между осями – 1310 мм  Задний свес — 3170 мм  Высота ССУ – 1220 мм  Объем цистерны – 32 м3  Снаряженная масса (ориентировочно) – 7250 кг  Нагрузка на осевую тележку – 27000 кг  Нагрузка на ССУ – 12000 кг   Рабочая температура – до 800С  Тестовое давление – 0,1 бар  Цистерна:  Материал цистерны нержавеющая сталь марки сплава 1,4301;  Конструкция цилиндрическая, самонесущая сварная конструкция, с поперечными кронштейнами усиления конструкции, усилена приварными балками;  Толщина цистерны 3 мм.;  Один отсек, 5 (пять) люков DN 460 для верхнего налива;  Канал подогрева под цистерной - 2 (две) линии обогрева без давления;  Вакуумный клапан 0,017 бар;  4 волнореза;  Крышка на нижнем отверстии 3-го волнореза, открывается и закрывается с крышкой люка;  Изоляция 100 мм.;  Внешнее покрытие изоляции - нержавеющая сталь 1,4301;  Термометр;  Загрузочный люк 5 х DN450;    Слив:  Изоляция крышки заднего клапана - покрытие FRP;  Крышка заднего клапана - Алюминиевая складная крышка с изоляцией  Клапана разгрузочной линии:  - 1 х 4-х дюймовый шаровой клапан на дне цистерны,  - 2 х 3-х дюймовых шаровых клапана на левой и правой стороне,  - 1 x Ø200 мм на Ø150 мм., с крышкой, с дисковым затвором и съёмным переходником Camlock/ёрш Ø150 мм., система разгрузки (слива) выполнена из 3-дюймовой нержавеющей стали,  2 (два) технологических шкафа из нержавеющей стали справа (400 х 450 х 450 мм.) и слева (800 х 450 х 450 мм.);  Пенал для рукавов из алюминиевого сплава с лакокрасочным покрытием 1 х 5 м. справа;  Держатель для рукавов - 2 x 8 m. DN150 PVC – слева;  Площадка обслуживания и лестница:  легкий решетчатый алюминиевый трап с правой;  механические алюминиевые откидные поручни безопасности согласно требованиям UVV,  алюминиевая лестница в передней, задней и верхней части цистерны справа.    Шасси:  полурама сварена из высококачественного сплава St-52,  сварная конструкция с KTL.    Осевой агрегат:  3-х осный осевой агрегат BPW, пневмоподвеска, передняя подъемная ось с автоматическим управлением, дисковые тормоза.    Тормозная система:  KNORR EBS 2S / 2M с RSS, с системой RSS (противоопрокидывания),  рессивер стальной.  Шины и диски:  Шины размерности 385/65 R22,5 -7 шт. марка Bridgestone;  Стальные колесные диски;  Держатель запасного колеса;  полукрылья и брызговики — 7 шт.  Электрооборудование:  Электросистема 24В,  Одна 15-ти пиновая розетка,  Две 7-ми пиновых розетки,  Два семисекционных задних фонаря,  Два освещающих фонаря,  Две передние парковочные фары,  Две задние парковочные фары,  Четыре габаритных фары с обеих сторон,  Одна рабочая лампа.    Опорное устройство:  Две 12-тонных стальные опоры фирмы KӒSSBOHRER.    Дополнительные аксессуары:  Инструментальный пластиковый ящик (1000 х 450 х 400 мм.) слева,  Пластиковый бак для воды справа,  Ящик для еды справа,  Защита алюминиевая боковая и стальная задняя,  Знаки продукта «Патоковоз»,  Таблички «пустой» и «с грузом» по 1 шт.,  Цвет шасси и цистерны RAL 9010 белый,  Боковая отражающая полоса - жёлтого цвета,  Задние отражающие ленты - красного цвета,  Противооткатные башмаки,  Ящик для огнетушителя.  Цена 65600 ЕВРО, в т.ч. НДС 20%, оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  В наличии в г. Ясногорск Тульской области.  Скачать фото с сайта:  <https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/stalnaya-tsisterna-patokovoz-k-ssbohrer-stc-32-2020-g-v/> Видео патоковоз Kassbohrer, цистерна нержавеющая сталь, 32 куб.м.: <https://www.youtube.com/watch?v=FchrKgOcV80&t=4s>  С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76  8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru  [www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)  <https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos> |
|
|
|
|