|  |  |
| --- | --- |
| Куда:  |  |

 **Коммерческое предложение от 11.11.2020 г.**

**Уважаемые господа!**

Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

**Нераздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB4, вин WKVDAS00400108149, 9240 мм., гидротрапы 10 градусов** предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.







|  |  |
| --- | --- |
| ***Производитель*** | ***Kässbohrer*** |
| ***Страна производства*** | ***Турция*** |
| ***Тип ТС*** | ***Полуприцеп*** |
| ***Категория ТС*** | ***Низкорамный трал*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стоимость за ед. товара*** | ***68 219 €. Включая НДС и утилизационный сбор*** |
| ***Срок поставки*** | ***В наличии*** |
| ***Год изготовления*** | ***2020*** |
| ***Гарантия*** | ***1 год.*** |

***Коммерческое предложение.***

|  |
| --- |
| ***Технические характеристики*** |
| **Длина платформы, мм** | **9240** |
| **Длина гуська, мм** | **3950** |
| **Общая ширина, мм** | **2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)** |
| **Общая длина, мм** | **13190** |
| **Погрузочная высота, мм** | **890** |
| **Высота ССУ, мм** | **1300** |
| **Колёсная база, мм** | **8480** |
| **Расстояние между осями, мм** | **1310** |
| **Собственная масса, кг** | **11668** |
| **Нагрузка на ось, т** | **12 т. технически допустимая (10 т. Легальная)** |
| **Нагрузка на ССУ, кг** | **18000** |
| **Нагрузка на оси, кг** | **40000** |
| **Полная масс полуприцепа, кг** | **58000 при скорости движения 80 км/ч** |
| ***Комплектация*** |  |
| **Оси** | **4 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами** |
| **Подъёмная ось** | **Первая подъёмная ось** |
| **Подруливающие оси** | **Две задние** |
| **Шины**  | **16 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)** |
| **Тип колесных дисков** | **Стальные, выбор Kassbohrer** |
| **Держатель запасного колеса** | **1 держатель запасного колеса на передней панели** |
| **Тип подвески** | **Пневматическая** |
| **Одометр** | **Без одометра в данной комплектации** |
| **Тормозная система** | **Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13** |
| **Электросистема** | **Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответсвии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR** |
| **Тип освещения** | **Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.** |
|  **Smart board** | **Без системы Smart board** |
| **Передние опоры** | **Механические с нагрузкой 50 т** |
| **Задние опоры** | **Механические с нагрузкой 45 т** |
| **Тип гуська** | **Стандартный с вертикальным подъемом 90 °** |
| **Панели на гуське** | **Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм** |
| **Шасси** | **Изготовлено из высококачественных и высокопрочной стали SТ 52 в соответствии со стандартом ISO1726** |
| **Настил платформы** | **Стальной** |
| **Отверстия для коников** | **8х2 шт. 42 х 62 мм.** |
| **Сцепной шкворень** | **1х2” и 1х3.5”** |
| **Положение сцепного шкворня** | **Одно** |
| **Цвет шасси** | **Красный, RAL 3020** |
| **Металлизация** | **Без металлизации** |
| **Крепёжные кольца** | **На гуське 3х2 (6000 кг), на платформе 4х2(6000кг), по бокам платформы 10х2(6000 кг)** |
| **Аппарели** | **Гидравлические аппарели двойного сложения и сдвижения/раздвижения имеют покрытие из твердых пород древисины толщиной 40 мм., длина 4200мм. в разложенном состоянии, ширина 850 мм., высота в сложенном состоянии 3570 мм. Угол въезда 10 градусов. Грузоподъемность 60 тонн.** |
| **Дополнительная фиксация аппарелей** | **Цепи со стяжным механизмом** |
| **Тип уширителей** | **Выдвижные**  |
| **Уширители** | **Уширители из оцинкованной стали, 12 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.** |
| **Настил на уширители** | **Без настила на уширители** |
| **Ящик для настила на уширители** | **Без ящика для настила на уширители** |
| **Инструментальный ящик** | **1 шт . Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм** |
| **Выдвижные знаки негабарит** | **2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка** |
| **Проблесковый маячок** | **1, лампового типа** |
| **Противооткатные башмаки** | **2 противооткатных башмака** |
| **Боковая защита** | **Боковая защита согласно (89/297/EEC)** |

**Цена за 1 единицу изделия в указанной выше комплектации 2020 г.в., со скидкой по акции до 30.11.2020 г. самовывозом составит:**

**66 800 €, включая НДС 20%.**

**Количество:** 1 единица.

**Отгрузка:** со склада в Ясногорске Тульской области, либо доставка до вашего города по согласованию.

**Условия оплаты**:

100% - предоплата после подписания договора поставки;

Срок действия коммерческого предложения до 30.11.2020 г.

Просмотреть фото на сайте:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-kassbohrer-lb4/>

# Видеообзор 4-х осный трал Kässbohrer LB4E, раздвижной низкорамный:

<https://www.youtube.com/watch?v=dZRXRQY4uRA&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=10&t=0s>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
[www.maxcar54.ru](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B0%5Cd%20%28acer%20travelMate%206292%29%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5Ckassbohrer%5C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%5C5%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%5Cwww.maxcar54.ru)

наш канал в ЮТУБе:

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>