**Коммерческое предложение №К-1 от 11.08.2022 г.**

**Уважаемые господа!**

Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

****

****

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB3E,** предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\тралы\3 оси телескоп\схема 3 оси телескоп гидротрапы.jpg | | |
|
|  | | |
| Производитель | Kässbohrer |
| Страна | Германия/Турция |
| Тип ТС | Полуприцеп |
| Категория ТС | Низкорамный трал |

**Условия и цены:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена (за единицу товара) | 6 400 000 руб. (включая НДС 20%) |
| Количество (ед.) | 1 |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок поставки | В наличии в г. Ясногорск |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технические характеристики*** | |
| **Длина платформы, мм** | **9240** |
| **Длинна раздвижения, мм** | **6000** |
| **Фиксация раздвижения, мм** | **Каждые 500** |
| **Длина гуська, мм** | **3950** |
| **Передвижной стол** | **Несъёмный передвижной стол шириной 300 мм.** |
| **Общая ширина, мм** | **2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм. без деревянного настила)** |
| **Общая длина, мм** | **13190** |
| **Погрузочная высота, мм** | **890** |
| **Высота ССУ, мм** | **1250** |
| **Колёсная база, мм** | **8430** |
| **Расстояние между осями, мм** | **1360** |
| **Собственная масса, кг** | **12970** |
| **Нагрузка на ось, т** | **12 т. технически допустимая** |
| **Нагрузка на ССУ, кг** | **18000** |
| **Нагрузка на оси, кг** | **30000** |
| **Полная масса полуприцепа, кг** | **48000 при скорости движения 80 км/ч** |
| **Полная масса полуприцепа, кг** | **52800 при скорости движения 60 км/ч** |
| ***Комплектация*** | |
| **Оси** | **3 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами** |
| **Подъёмная ось** | **1 -я ось подъёмная** |
| **Подруливающие оси** | **Задняя подруливающая ось** |
| **Шины** | **13 шт. Шины 245/70/ R 17.5 Continental** |
| **Тип колесных дисков** | **Стальные, выбор Kassbohrer** |
| **Держатель запасного колеса** | **1 держатель запасного колеса на передней панели** |
| **Тип подвески** | **Пневматическая** |
| **Одометр** | **Есть** |
| **Тормозная система** | **Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13** |
| **Электросистема** | **Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR** |
| **Тип освещения** | **Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.** |
| **Smart board** | **Без системы Smart board** |
| **Передние опоры** | **Механические с нагрузкой 50 т** |
| **Задние опоры** | **Механические с нагрузкой 45 т** |
| **Тип гуська** | **Стандартный с вертикальным подъемом 90 °** |
| **Панели на гуське** | **Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм** |
| **Шасси** | **Изготовлено из высококачественных и высокопрочной стали S 700 MC и ST52 в соответствии со стандартом ISO1726** |
| **Настил платформы** | **Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками** |
| **Сцепной шкворень** | **1х2”+1х3,5”** |
| **Положение сцепного шкворня** | **Одно** |
| **Цвет шасси** | **RAL 3020 Traffic Red** |
| **Металлизация** | **Без металлизации** |
| **Крепёжные кольца** | **На гуське 3х2(6000 кг), на платформе 4х2(6000кг), по бокам платформы 9х2(6000 кг)** |
| **Аппарели** | **Гидравлические аппарели двойного сложения, раздвижение/сдвижение, имеют покрытие из твердых сортов дерева толщиной 40 мм, длина 4200мм. В разложенном состоянии, ширина 850 мм., высота в сложенном состоянии 3570 мм. Угол въезда 10 градусов. Грузоподъемность 60 тон.** |
| **Дополнительная фиксация аппарелей** | **Цепи со стяжным механизмом** |
| **Отверстия для коников** | **8х2 отверстия для коников, 42 мм. х 62 мм.** |
| **Тип уширителей** | **Выдвижные** |
| **Уширители** | **Уширители из оцинкованной стали, 10 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.** |
| **Деревянный настил на уширители** | **Отсутствует** |
| **Ящик для настила на уширители** | **Отсутствует** |
| **Инструментальный ящик** | **1 шт . Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм** |
| **Выдвижные знаки негабарит** | **2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка** |
| **Проблесковый маячок** | **1, лампового типа** |
| **Противооткатные башмаки** | **2 противооткатных башмака** |
| **Боковая защита** | **Боковая защита согласно (89/297/EEC)** |

**Количество:** 1 единица.

**VIN:** WKVDAS00300120153.

**ЭПТС выдан:** 164302048864470, 04.08.2022 г..

**Стоимость:** 6 400 000 руб., в т.ч. НДС.

**Отгрузка:** 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53

**Условия оплаты**:

- 100% - предоплата после подписания договора поставки,

**Возможен зачет вашего б/у прицепа или легкового авто в трейд-ин!**

Срок действия коммерческого предложения до 15.08.2022 г.

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-k-ssbohrer-lb3e-s-gidrotrapami/>

# Видеообзор 3-х осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB3E:

<https://www.youtube.com/watch?v=5ITjoLbHtuE&t=2s>

<https://youtu.be/ovgt3GldT_8>

 С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>