 **ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "Grunwald" на территории РФ**

**Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53,** **maxcar54@mail.ru****,** [**www.maxcar54.ru**](http://www.maxcar54.ru) **ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10**

**Куда:**



|  |  |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Собственная масса, кг | 8 450 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000  |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000  |
| Высота ССУ, мм | 1 350  |

**Конструкция шасси**

* Лонжероны рамы выполнены из высокопрочной стали OVAKO 420.
* Два положения шкворня.
* Алюминиевая рабочая площадка.
* Механическое двухскоростное опорное устройство.
* Складной задний противоподкатный брус для работы с асфальтоукладчиком.
* Боковая противоподкатная защита приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

**Конструкция кузова**

* Кузов изготавливается по технологии "Half-Pipe".
* Элементы кузова свариваются внахлест для предотвращения истирания сварных швов абразивным грузом.
* Боковые стенки кузова являются цельногнутыми деталями сложного сечения толщиной 6 мм, основание кузова толщиной 8 мм.
* Задний борт откидной.
* Запорные механизмы заднего борта открываются автоматически при 2 градусах подъема кузова.

**Гидравлическая система**

* Гидроцилиндр HYVA Alpha с давлением 250 бар / Binotto B3 с давлением 200 бар.

**Осевой агрегат**

* З оси в усиленном исполнении – BPW Heavy Duty, грузоподъемностью 9 000 кг каждая.
* Пневматическая подвеска.
* Первая ось подъемная.

**Тормозная система**

* Тормозные механизмы барабанного типа.
* Модулятор EBS Wabco Premium.
* Система мониторинга за состоянием полуприцепа Wabco OptiLink.

**Электрооборудование**

* Светодиодная оптика ERMAX TM11.
* Два дополнительных фонаря заднего хода.
* Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

**Шины и диски**

* Ошиновка односкатная, размерность 385/65 R22,5. Количество колес 6+1 запасное.
* Шины Michelin HD XZE. Стальные диски H.Lemmerz.

**Лакокрасочное покрытие**

* Лакокрасочные материалы Glasurit производства BASF.
* Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для суровых климатических условий.
* Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

**Прочее оборудование**

* Два держателя для запасных колес.
* Лебедка для запасного колеса.
* Скручиваемый на правый борт тент.
* Противооткатные упоры.
* Рукомойник с диспенсером.
* Инструментальный ящик.

**Сертификация**

* Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

|  |
| --- |
| **Условия оплаты и доставки** |
| **Итоговая стоимость** | **Условия оплаты** |
| Количество – 1 единица**Стоимость – 4 380 000 рублей с НДС****Доставим в Ваш город !!!** | 30% – аванс70% – доплата по факту готовности к отгрузке |
| **Срок производства** | **Условия отгрузки** |
| в наличии  | Самовывоз – МО, г. Химки, Квартал Клязьма 1Бс1  |