**полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая стена,**

**~45 м3**

**ПРОДУКТ:** полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая стена, ~45 м3

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина внутренняя | 9 760 mm\* | 9 100 мм\* |
| Длина внешняя | 11 140 mm\* |  |
| Ширина внутренная | 2 480 mm\* | 2 460 мм\* |
| Ширина внешняя | 2 550 mm\* | 2 550 мм\* |
| Высота внутренняя | 1 800 mm\* | 2 100 мм\* |
| Высота общая | 3 340 mm\* |  |
| Объём кузова | **45m3**\* | **48 м**3\* |
| Собственнный вес | 6 260 kgs.\* ±4% | 6 300 кг\* ±4% |
| Грузоподъёмность | 31 740 kgs.\* | 28 700 кг\* |
| Допустимая полная масса | 38 000 kgs.\* | 35 000 кг\* |
| Высота седла тягача |  1 200 mm\* |  1 200 мм\* |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:** | NW |

"\*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен

**ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

* конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип **STRENX 700 MC**, **оцинкована**, путём погружения рамы в горячий цинк.
* опорные ноги - технические,
* сцепной шкворень JOST 2”,
* **задний бампер - оцинкованный,**
* проушина для буксировочного троса.

**ОСИ, ПОДВЕСКА:**

* **3 оси SAF технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,**
* пневматическая подвеска, укрепленая,
* **механизм подъёма оси – двусторонний SAF,**

**ТОРМОЗА:**

* **SAF INTRADISC Ø430 ET120.**

**ПНЕВМАТИКА:**

* двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,
* розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],
* парковочные тормоза – мембранно-пружинный энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси,
* манометр измерения давления,
* клапан выравнивания платформы H-S,
* клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

**КОЛЕСА:**

* **шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,**
* стальные диски.

**ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:**

* **пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,**
* боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 40 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний],
* 1 балка соединяющая боковые стенки, складывемая,
* **заднее закрытие: клапо-двери 50:50, 2 ссыпа для выгрузки зерна,**
* тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран заводом из палитры RAL,
* **грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 9003 (серый)**

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:**

* гидралической цилиндр HYVA,
* hyfix

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ:**

* 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],
* многофункциональные задние фонари,
* освещение номерного знака,
* **LED фонари WESEM рабочего света сзади – 2 шт.**
* габаритные огни,
* боковые габаритные огни.

**ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**:

# боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

* пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник],
* противооткатные упоры – 2 шт.,
* **бак для воды**
* **алюминиевая лестница**
* лебёдка запасного колеса – 1 шт.,
* операционный помост с бортом установленный на раме – стальной,
* отличительные таблички – 2 шт.,
* **длинный брызговик сзади с логотипом ZASLAW**
* пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,
* маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

**Цена на данный полуприцеп 51 500 Евро, в т.ч. НДС 20%.**

**С Уважением, Ферулев Владимир Александрович**

**Ведущий менеджер ООО "МаксКар"**

**т. +7-913-477-12-39
стоянка – Федеральная трасса Р-254,**

**северный обход Новосибирска,**

**п. Садовый, ул. Пасечная, 10,**

**(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)****maxcar54@mail.ru**

[**www.maxcar54.ru**](http://www.maxcar54.ru)

[**https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos**](https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos) **- Наш канал на Youtube**

[**https://www.instagram.com/maxcar54ru/**](https://www.instagram.com/maxcar54ru/) **- наша страница в Instagram**