Куда:

**Уважаемые господа!**

JM KiPPER ОБЪЁМ 34 м3, 2019 г.в.



**ПРЕИМУЩЕСТВА**

* сверхпрочный стальной кузов изготовлен из стали DOMEX
* оси SAF INTRA на интегральных коробах и пневморессорах, первая ось подъёмная.
* установка шкворня в двух положениях, позволяет оптимально распределить нагрузку на оси автопоезда с разной колесной формулой.
* информационный модуль (Smartboard) WABCO выводит на дисплей нагрузку на оси, возможные ошибки в работе и другие параметры полуприцепа.
* низкая собственная масса (6900)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

* подъемная ось
* информационный модуль WABCO Smartboard
* замок фиксации кузова HYFIX
* два положения установки шкворня
* дополнительные LED фонари заднего освещения
* алюминиевая лестница
* ящик для инструментов с замком
* емкость для воды с краном и мыльницей
* лопата и щетка
* боковая алюминиевая противоподкатная защита
* буксирная проушина
* 2 клин-башмака
* армированный ПВХ тент, сворачиваемый с направляющими («домики»)
* 2 стяжные цепи
* ссыпной лоток и складной задний бампер для работы с асфальтоукладчиком
* аварийный треугольник, ключ для колес
* контурная отражательная полоса 3М
* лебедка для запасного колеса

**КУЗОВ** квадратного сечения изготовлен из износостойкой шведской стали DOMEX. Задний борт – клапан с ссыпным лотком. Кузов имеет механический замок фиксации «HYFIX», предотвращающий вертикальные перемещения кузова в движении.

**РАМА**

представляет собой два продольных лонжерона в виде двутавра, соединённых между собой поперечинами и усилителями. Изготовлена из шведской стали DOMEX, усилена пластинами в местах изгиба.

**ШАССИ**

три оси SAF INTRA на интегральных коробах и пневморессорах, первая ось - подъемная. Пневматическая система WABCO c информационным модулем (Smartboard) и краном регулировки уровня пола.

Опорные стойки: механические двухскоростные раздвижные домкраты BPW c нагрузочной способностью 25 тонн.

Опорная плита с возможностью крепления шкворня в двух положениях.

Шкворень 2” JOST или SAF.

Боковая алюминиевая противоподкатная защита.

6 пластиковых крыльев над колесами, задние крылья с брызговиками.

Колеса 6 шт. + 1 зап.колесо – диски стальные Lemmerz - шины 385/65R22,5 Continental.

Лебедка для запасного колеса.

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

барабанная, с электроннопневматической системой активной безопасности WABCO EBS+RSS последней версии E с системой стабилизации против опрокидывания.

Автоматическая регулировка тормозов.

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

гидроцилиндр HYVA ALPHA рабочее давление 250 bar, с высокой скоростью подъема/опускания кузова

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

рабочее напряжение 24В. Система освещения: 2 задних комбинированных фонаря (LED/лампы), 2 дополнительных LED фонаря заднего освещения, боковые светодиодные маркеры (рожок), светодиодная подсветка номерного знака, бортовые желтые светодиодные габаритные огни.

**ПОКРАСКА**

все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным грунтом и окрашены в 3 слоя полиуретановой индустриальной краской, стойкой к истиранию. Цвет рамы – черный. Цвет кузова серебристый.

**ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ 1 год, без ограничения пробега.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритная длина | mm | ≈9300 |
| Габаритная ширина | mm | ≈2550 |
| Габаритная высота | mm | ≈3150 |
| Полная масса полуприцепа | kg | 40000 |
| Собственный вес | kg | ≈6900\*\* |
| Нагрузка на 1-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 2-ю ось | kg | 9000 |
| Нагрузка на 3-ю ось | kg | 9000 |
| Высота ССУ | mm | ≈1250 |
| Нагрузка на ССУ | kg | ≈13000 |
| Объем кузова | m3 | ≈34 |

**Стоимость: 36900 €\*(евро) самовывозом из Москвы или Брянска.**

**+ Доставка до Новосибирска 120 000 руб. =1600 евро,**

**ИТОГО цена с доставкой: 38300 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.**

**видео данного полуприцепа на ЮТУБЕ:**

Отгрузка самосвала JM Kipper 33 куб. в г. Красноярск, 30.01.2019 г.:

<https://youtu.be/NuQGMdFhJbg>

JM Kipper 34 куба 2018 г.в. в Новосибирске 25.06.2018 г.

<https://www.youtube.com/watch?v=5jfHdsFdIkI>

<https://www.youtube.com/watch?v=fLEA8Rj531o&t=4s>

Выгрузка мелкого щебня из самосвального полуприцепа JM Kipper 34 m3.

<https://www.youtube.com/watch?v=3FwDWd8yeSQ>

**٭ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.**

**\*\*без учета веса следующего оборудования:**

**-запасное колесо – 110 кг**

**-тентовая конструкция – 130 кг**

Год выпуска: 2019 г.

Наличие: в наличии в Брянске

Цвет кузова: 1 ед. - серебристый.

Условия оплаты: предоплата 100%, срок доставки 10 рабочих дней после оплаты.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru/" \t "_blank)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>