**Экскаватор гусеничный John Deere E330LC**





**Год изготовления: 2017**

**Наработка: 8249 мото-часов**

**Местоположение: Симферополь**

**Стоимость: 9 600 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.**

**Комплектация:**

Гусеничный экскаватор John Deere E330LC
Эксплуатационная масса 33 814 кг
Дизельный двигатель John Deer 6090H, Евро-2
Мощность двигателя 223 кВт при 1800 об/мин (303 л.с)
Макс. крутящий момент 1310 нМ при 1400 об/мин
Объём ковша 2,0 м3
Макс. глубина копания 7 580 мм
Макс. радиус копания 11 173 мм
Макс. высота разгрузки 7 195 мм

- Двигатель Stage 2, John Deere PowerTech объемом 9,0 л

- Ковш общего назначения объемом 2,0 куб.м с зубьями

- Вспомогательная гидравлической системой для гидромолота

- Языковой комплект на русском языке

- Удлиненная тележка

- Прямой привод вентилятора охлаждения

- Гидравлический вентилятор

- Кабина, стандартная с люком из поликарбоната

- Башмаки гусеницы, с тройным грунтозацепом 600 мм (24 дюйм.)

-Гидравлическая система стрелы, стандартная

- Звуковой пакет

- Нижние крышки, нижняя рама

- Направляющие гусеничной цепи, с защитой от камней по всей длине

- Система кондиционирования воздуха, заряженная

- Цельная стрела

- Рукоять с гидроцилиндром ковша и рычажным механизмом

- Гидравлическая система стрелы, стандартная

- Нижние крышки верхней рамы

- Звуковой пакет Уровня I

- Направляющие гусеничной цепи, с защитой от камней по всей длине

- 3D система Leica iCON 3D Power Digger XC-16 на ГЛОНАСС/GPS системы на основе приемника iCON gps 80

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/prodazha-gruzovikov/ekskavator-gusenichnyy-john-deere-e330lc-2017-g-v-/>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>