**Куда:**

**Коммерческое предложение от 13.01.2022 г.**

**Уважаемые господа!**

# В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию новый ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ *NS 3 P45 R1 M2, 2022 г. в поставке на февраль 2022 г.*

со следующими техническими параметрами:

**скачать фото с сайта:**

[**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-velton-ns-3-p45-r1-m2/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-velton-ns-3-p45-r1-m2/)

Видео отгрузка раздвижного контейнеровоза Вэльтон:

<https://www.youtube.com/watch?v=soyJb9cyykw>

Видео «как работает 2-я раздвижка на контейнеровозе Вельтон»:

<https://www.youtube.com/watch?v=s0KB_Kt9CMw>

|  |  |
| --- | --- |
| **Pама** | **Кузов – площадка** |
| * стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью * двухдиапазонные опорные ноги * плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем * задний буфер в соответствии с ЕСЕ * боковая защита в соответствии с ЕСЕ | * 1 x 20' - помещается в середине  (позиция 0), * 1 x 20' - помещается сзади полуприцепа (позиция 0), * 1 x 30' - помещается сзади полуприцепа (позиция 1), * 2 x 20' - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 40' плоский - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 40' тоннель - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 45' - полуприцеп раздвинут (позиция 2), * механизм выдвижения задней части полуприцепа, * площадка в задней части полуприцепа * четыре паромные петли на сторону |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг, * пневмоподвеска, * первая ось поднимается в автоматическом цикле * клапан поднятия и опускания грузового кузова * Высота ССУ – **1 100 мм** |
| **Система торможения WABCO** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR * автоматическая регулировка тормозов * антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | * 24 v в соответствии с ECE и ADR, * задние фары комплексные: * светодиодные – LED: позиционные * вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников * освещение номерных знаков, (лампочки) * габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) * светоотражающие таблички, * 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| **Покраска** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, * покраска производится в автоматических камерах в RAL.... * **Цвет кузова – площадки -** |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски * шины 385/55 R 22,5 - 7 штук **(DAYTON, BRIDGESTONE)** | * 2 клина под колёса с креплением, * инструментальный ящик с замком * 6 крыльев с брызговиками, * корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТИЯ:** | |
| * 2 года без лимита пробега. | |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:** |
| * МО, Солнечногорский р-он, д. Исаково, ул. Сосновая, стр. 1. |
| **СРОК ПОСТАВКИ:** |
| * **Февраль 2022 г..** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.   **СЕРВИС:** |
| * Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полная длина (п/п сдвинутый) | mm | 11 215 |
| Полная длина (п/п раздвинутый) | mm | 13 770 |
| Высота платформы (верхняя часть) | mm | 1 250 |
| Высота платформы (нижняя часть) | mm | 1 130 |
| Высота седла | mm | 1 100 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Собственный вес | kg | 5 990 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |

Розничная Цена (включая утилизационный сбор) за 1 ед.: 34 500,00 Евро.

Срок поставки: до 20.02.2021 г.

Предоплата 20%, бронирование минимальным возвратным авансом при оформлении в лизинг.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>