**Фреза Wirtgen W 130 F** 

**Год изготовления: 2011**

**Наработка: 5908 мото-часов**

**Местоположение: Симферополь**

**Стоимость: 11 400 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.**

**Комплектация:**

 **Высокопроизводительная дорожная фреза W 130 F на 4 гусеничных тележках со встроенным передним конвейером и механическим приводом фрезерного барабана**

**БАЗОВАЯ МАШИНА**

- Ширина фрезерования 1300 мм, глубина до 320 мм за один рабочий проход, боковое смещение резцов на барабане 15 мм.

- Фрезерный барабан со сменными цапфами для резцов.

- Механический привод фрезерного барабана через ременную передачу с автоматическим натяжным устройством.

- Плавно регулируемый гидропривод для всех четырех колес с тремя диапазонами скоростей, цифровой регулировкой нагрузки и блокировкой дифференциала; сплошные резиновые шины.

- Широко открываемая дверца рабочей камеры фрезерного барабана с гидроприводом и автоматическим остановом фрезерного барабана по электросигналу, одновременно выполняющая роль зачищающего отвала со сменными ножами из твердого металла.

- Рулевое управление передними колесами, с гидроусилителями.

- Полностью закрытый, съемный конвейер с лентой шириной 650 мм, разгрузочный транспортер шириной 600 мм. Угол поворота 72градусов, наклон стрелы конвейера может изменяться.

- Гидроприводы для изменения глубины фрезерования и поперечного наклона. Индикаторы глубины фрезерования слева и справа.

- Возможность поворота (гидроприводом) правого заднего опорного колеса в сторону перед фрезерным барабаном для фрезерования вдоль бортового камня.

- Машина оснащена двумя зеркалами спереди и одним зеркалом сзади.

- Шумоизолированный капот двигателя.

- Полный набор осветительных приборов для работы в ночное время.

- Устройство смачивания водой с водяным баком емкостью 1400 л.

- Цифровая индикация уровня воды и топлива.

- Тормозной механизм с пружинным энергоаккумулятором с гидравлическим сбросом.

- Запираемый инструментальный ящик с полным набором инструмента для технического обслуживания и ремонта.

- Окраска: белая с оранжевыми полосами.

6-цилиндровый дизельный двигатель типа CUMMINS QSC 8.3 с водяным охлаждением, охладителем надувочного воздуха, по составу отработавших газов отвечающий требованиям EPA/CARB TIERIII EU–97/68/EG STAGE III

Номинальная мощность: 209 кВт (285 л.с.)

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

**КОРПУС РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА**

 Корпус FB1300, износостойкий стандартного исполнения, для ширины фрезерования 1200 мм, без фрезерного барабана

**ФРЕЗЕРНЫЕ БАРАБАНЫ И АГРЕГАТЫ СИСТЕМЫ FLEXIBLE CUTTER SYSTEM**

 Фрезерный барабан FB1300, LA15, со сменными резцедержателями HT11, глубина фрезерования 320 мм, 121 резец с круглым стержнем.

 **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Защитная крыша для пульта управления (гидравлически поднимаемая)

 **СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ**

Электронный датчик глубины фрезерования справа/слева (с датчиком канатной тяги)

 **РЕГУЛИРОВКА ПОПЕРЕЧНОГО УКЛОНА**

Электронный датчик поперечного наклона (только с #190859)

 **КОНВЕЙЕР**

Конвейер в стандартном исполнении, общая длина 8,15 м

 **ОКРАСКА**

Стандартная окраска

- Шасси: RAL 9001 (кремово-белая)

Полосы: RAL 2004 (оранжевый)

Нижняя часть: RAL 7015 (шиферно-серая)

 **ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Техническая документация, компл. (1 комплект на машину) Каталог запасных частей PARTS AND MORE- RUS

 **ГИДРОМАСЛО**

Стандартная заправка минеральным маслом

**ГУСЕНИЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ**

На четырех гусеничных тележках

Исполнение с рулевым управлением задними правыми гусеничными тележками

 **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Освещаемая панель управления/ ночное исполнение

 **БОКОВЫЕ ЭКРАНЫ С ГИДРОПРИВОДОМ ДЛЯ ИХ ПОДЪЕМА**

Гидравлически поднимаемые боковые экраны (слева или справа, поднимаются независимо друг от друга)

**ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Буксирное устройство (для извлечения машины из опасных зон)

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>