|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кому: **Коммерческое предложение от 18.11.2019 г.**Уважаемые господа!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.**Полуприцеп Kassbohrer XS, оси VALX**C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\f3fd5d05-2085-423a-99f5-2c972f17d3cc.jpgC:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\кассберер бортовой\DSCN2154.JPG C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\кассберер бортовой\DSCN2157.JPGC:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\схема бортовой — копия.jpgВидео на ютубе:<https://www.youtube.com/watch?v=YG7nPL2wq0U&t=1s>Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kassbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kassbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.**Описание и условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | Kässbohrer (Германия/Турция) |
| Тип ТС | Бортовая Платформа |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Стальная рама, стальные оцинкованные борта |

**Условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая цена | 26712 евро, в т.ч. НДС 20% |
| Год выпуска | 2019 |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во единиц | 1 ед. в наличии, МО, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, |

|  |
| --- |
| **Основные Размеры**  |
| **Общая Длина**  | 13’670 мм  |
| **Внутренняя Длина**  | 13’610 мм  |
| **Общая Ширина**  | 2’550 мм  |
| **Колесная База**  | 7’700 мм  |
| **Собственный Вес с Бортами**  | 6 500 кг |
| **Технические Характеристики**  |
| **Высота ССУ**  | 1’180 мм  |
| **Полная масса, кг**  | 39'000  |
| **Нагрузка на ССУ, кг**  | 12'000  |
| **Нагрузка на оси, кг**  | 27’000  |
| **Количество Европалет, шт.**  | 33  |
| **Шасси**  | Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM с KTL обработкой, состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии  |
| **Тормозная Система**  | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с ЕС Directive 71/320 EEC  |
| **Шины**  | 6 +1 х 385/65 К 22.5, со стальными дисками  |
| **Оси и Подвеска**  | Трехосная пневматическая VALX (Kassbohrer) с дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т. Гарантия на осевые агрегаты 36 месяцев или 500 000 км.  |
| **Опорное Устройство**  | 24 т. JOST  |
| **Подъемная Ось**  | 1-я подъемная ось  |
| **Электросистема**  | 24 В., 2 х 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/ЕЕС  |
| **Борта**  | Стальные с KTL обработкой (5 шт х 765 мм)  |
| **Пол**  | Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5’460 кг в соответствии с DIN EN 283  |
| **Передняя Панель**  | 1500 мм стальная с KTL обработкой, с лестницей  |
| **Боковое Противоподкатные Устройства**  | Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC)  |
| **Буферный бампер**  | Роликовый буфер  |
| **Грязезащита**  | 4 грязезащитных щитка с брызговиками  |
| **Ящик**  | 1500 х 600 х 480 мм  |
| **Доп. оборудование**  | - 2 пластиковых башмака с креплениями  |
| - крепежные кольца 13 х 2, согласно EN 12640  |
| - крепление запасного колеса, запасное колесо  |
| - задние отражатели ECE R70  |
| - конники 16 шт. (80 мм х 80 мм х 1500 мм)  |
| - отверстия под коники 16 шт. (80 х 80) + 8 шт. (средний ряд)  |
| - ящик под коники  |

**C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0009.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0005.jpg****C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0010.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0011.jpg****Скачать фото с сайта:**[**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/)[**https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY**](https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY)[**https://www.youtube.com/watch?v=\_jY6qWfnjkI**](https://www.youtube.com/watch?v=_jY6qWfnjkI) |
|
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимировичдиректор ООО "МаксКар"8 (383) 233-32-538-913-752-39-768-913-477-09-39 (служебный)стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")maxcar54@mail.ru[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos> |
|
|
|
|