|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кому:  **Коммерческое предложение от 18.11.2019 г.**  Уважаемые господа!   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.  **Полуприцеп Kassbohrer XS, оси VALX**  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\f3fd5d05-2085-423a-99f5-2c972f17d3cc.jpg  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\кассберер бортовой\DSCN2154.JPG C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\кассберер бортовой\DSCN2157.JPG  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\схема бортовой — копия.jpg  Видео на ютубе:  <https://www.youtube.com/watch?v=YG7nPL2wq0U&t=1s>  Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kassbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kassbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.  **Описание и условия**   |  |  | | --- | --- | | Производитель | Kässbohrer (Германия/Турция) | | Тип ТС | Бортовая Платформа | | Категория ТС | Полуприцеп | | Материал | Стальная рама, стальные оцинкованные борта |   **Условия**   |  |  | | --- | --- | | Итоговая цена | 26712 евро, в т.ч. НДС 20% | | Год выпуска | 2019 | | Гарантия | 1 год | | Кол-во единиц | 1 ед. в наличии, МО, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, |  |  |  | | --- | --- | | **Основные Размеры** | | | **Общая Длина** | 13’670 мм | | **Внутренняя Длина** | 13’610 мм | | **Общая Ширина** | 2’550 мм | | **Колесная База** | 7’700 мм | | **Собственный Вес с Бортами** | 6 500 кг | | **Технические Характеристики** | | | **Высота ССУ** | 1’180 мм | | **Полная масса, кг** | 39'000 | | **Нагрузка на ССУ, кг** | 12'000 | | **Нагрузка на оси, кг** | 27’000 | | **Количество Европалет, шт.** | 33 | | **Шасси** | Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM с KTL обработкой, состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии | | **Тормозная Система** | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с ЕС Directive 71/320 EEC | | **Шины** | 6 +1 х 385/65 К 22.5, со стальными дисками | | **Оси и Подвеска** | Трехосная пневматическая VALX (Kassbohrer) с дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т.  Гарантия на осевые агрегаты 36 месяцев или 500 000 км. | | **Опорное Устройство** | 24 т. JOST | | **Подъемная Ось** | 1-я подъемная ось | | **Электросистема** | 24 В., 2 х 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/ЕЕС | | **Борта** | Стальные с KTL обработкой (5 шт х 765 мм) | | **Пол** | Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5’460 кг в соответствии с DIN EN 283 | | **Передняя Панель** | 1500 мм стальная с KTL обработкой, с лестницей | | **Боковое Противоподкатные Устройства** | Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC) | | **Буферный бампер** | Роликовый буфер | | **Грязезащита** | 4 грязезащитных щитка с брызговиками | | **Ящик** | 1500 х 600 х 480 мм | | **Доп. оборудование** | - 2 пластиковых башмака с креплениями | | - крепежные кольца 13 х 2, согласно EN 12640 | | - крепление запасного колеса, запасное колесо | | - задние отражатели ECE R70 | | - конники 16 шт. (80 мм х 80 мм х 1500 мм) | | - отверстия под коники 16 шт. (80 х 80) + 8 шт. (средний ряд) | | - ящик под коники |   **C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0009.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0005.jpg**  **C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0010.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0011.jpg**  **Скачать фото с сайта:**  [**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/)  [**https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY**](https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY)  [**https://www.youtube.com/watch?v=\_jY6qWfnjkI**](https://www.youtube.com/watch?v=_jY6qWfnjkI) | | | |   С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76  8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru  [www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)  <https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos> |
|
|
|
|