Куда:

**Коммерческое предложение №02-0682**Т **от 01.04.2019 г.**

**Уважаемые господа!**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

Низкорамный раздвижной трал с передним заездом СпецПрицеп 994294.

<https://www.youtube.com/watch?v=pi14uJ6fmDY&t=3s>


видео подобного трала в ютубе:

9942D <https://www.youtube.com/watch?v=q1sqKj5HanU&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=EoxSpumu_TE>







|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | 994294 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | **65 000 / 45 000** |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг, ориентировочно | **16 500** |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг., ориентировочно | 81 500 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно  **- через седельно-сцепное устройство тягача**  - через шины колес четырехосной тележки | **36 000**  50 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:  - длина  - ширина  - высота (max) | 15 620….. 18 620  2 500  3 600 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:  - длина  - ширина  - ширина с уширителями (вставные)  **- высота (погрузочная высота под нагрузкой)** | 6 200….9 200  2 500  3 000  **700** |
| Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 09Г2С и S700 |
| Настил | Металлический |
| Опора | Опорой является гидроцилиндр |
| Дорожный просвет, мм, не менее:  - под осями колес  - под платформой | 180  260 |
| Подвеска | Пневматическая, Gigant пр-ва Германия, с краном изменения высоты платформы (-70/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 4  1-2-я стационарные  3-4-я самоустанавливающаяся |
| Оси, производитель. | Gigant пр-ва Германия |
| Количество колес, шт.:  - всего  - в том числе запасных | 18  2 |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания  Панель управления стояночным тормозом на боковой части полупр г.ицепа. |
| Тормоза:  - рабочие  - стояночный | С пневматическим приводом  по 2-х проводной схеме  Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы спереди закидные, раздвижные,  - лебедка для подъема запасного колеса,  - люк для обслуживания гусака  - алюминиевые съемные борта на гусаке 400  мм,  - уширители вставные до 3000 мм с ящиками.  - грунтозацепы на раме,  - автономная гидростанция, ЭГА, 3 кВт, 24 В  - оцинкованный направляющий брус (стопора  от бокового смещения),  - петли для закрепления груза  - брызговики,  - противооткатные упоры,  - оцинкованные выдвижные знаки  негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими  фонарями.  - розетка под проблесковый маяк с маяком.  - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.  Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя.  Контурная светоотражающая пленка  Цвет полуприцепа: по выбору заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатации  Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | **5 253 000,00 рублей с НДС 18%.** |
| Срок поставки: | **45 рабочих дней** |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 25%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

*\*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.*

Дополнительные опции:

- электролебедка с полиспастом 10 тнс, 24 В + 95 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке + 30 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк + 5 000,00 рублей с НДС;

- выдвижные уширители колесной площадки до 3000 мм + 80 000,00 рублей с НДС;

- трапы для заезда с нижней площадки на заднюю + 55 000,00 рублей с НДС;

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Гарантия: 12 месяцев.

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>