Куда:

**Коммерческое предложение №02-0682**Т **от 01.04.2019 г.**

**Уважаемые господа!**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

Низкорамный раздвижной трал с передним заездом СпецПрицеп 994294.

<https://www.youtube.com/watch?v=pi14uJ6fmDY&t=3s>

видео подобного трала в ютубе:

9942D <https://www.youtube.com/watch?v=q1sqKj5HanU&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=EoxSpumu_TE>







|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | 994294 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный |
| Основной тягач  | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | **65 000 / 45 000**  |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг, ориентировочно | **16 500** |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг., ориентировочно  | 81 500 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно**- через седельно-сцепное устройство тягача** - через шины колес четырехосной тележки | **36 000**50 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:- длина- ширина- высота (max) | 15 620….. 18 6202 5003 600 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:- длина- ширина- ширина с уширителями (вставные)**- высота (погрузочная высота под нагрузкой)** | 6 200….9 2002 5003 000**700** |
| Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм | Под тягач заказчика  |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 09Г2С и S700 |
| Настил | Металлический |
| Опора | Опорой является гидроцилиндр |
| Дорожный просвет, мм, не менее:- под осями колес - под платформой | 180260 |
| Подвеска | Пневматическая, Gigant пр-ва Германия, с краном изменения высоты платформы (-70/+120 мм)  |
| Количество осей, шт. | 4 1-2-я стационарные 3-4-я самоустанавливающаяся |
| Оси, производитель. | Gigant пр-ва Германия |
| Количество колес, шт.:- всего- в том числе запасных | 182 |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидыванияПанель управления стояночным тормозом на боковой части полупр г.ицепа. |
| Тормоза:- рабочие- стояночный | С пневматическим приводомпо 2-х проводной схемеПривод от пружинных энергоаккумуляторов  |
| Сцепной шкворень | 89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы спереди закидные, раздвижные,- лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,- уширители вставные до 3000 мм с ящиками.- грунтозацепы на раме,- автономная гидростанция, ЭГА, 3 кВт, 24 В- оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения),- петли для закрепления груза- брызговики,- противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими  фонарями. - розетка под проблесковый маяк с маяком.- сумка с ЗИП. |
| Покраска:  | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленкаЦвет полуприцепа: по выбору заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатацииТехнический паспорт  |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | **5 253 000,00 рублей с НДС 18%.** |
| Срок поставки: | **45 рабочих дней** |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев  |
| Условия оплаты:  | оплата в российских рублях, предоплата от 25%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

*\*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.*

Дополнительные опции:

- электролебедка с полиспастом 10 тнс, 24 В + 95 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке + 30 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк + 5 000,00 рублей с НДС;

- выдвижные уширители колесной площадки до 3000 мм + 80 000,00 рублей с НДС;

- трапы для заезда с нижней площадки на заднюю + 55 000,00 рублей с НДС;

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

 Гарантия: 12 месяцев.

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>