Куда: г


**Уважаемые господа!**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

**Коммерческое предложение №586П от 03.12.2019 г.**

**Низкорамный 4-х осный трал СпецПрицеп 994274, 52 тонны, приставные трапы 20 градусов, фитинги под 1\*40, 2\*20 контейнера, выдвижные коники.**





|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 994274 |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырёхосный. |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг. | 45 000 |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг., ориентировочно | 12 500 |
| Технически допустимая максимальная (полная) | 56 500 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно  - через седельно-сцепное устройство тягача  - через шины колес четырёх осной тележки | 17 000  39 500 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:  - длина  - ширина  - высота (max) | 15 840  2 545  3 950 max |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:  - длина  - ширина  - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 12 200  2 545  900 |
| Высота ССУ, мм | 1 300 |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали. |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным при­водом. |
| Подвеска | Пневматическая ROR (Италия) с краном изменения высоты платформы |
| Количество осей, шт. | 4  1-я, 2-я, 3-я стационарные, 4-ая самоустанавливающаяся. |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.:  - всего  - в том числе запасных | 18  2 |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS WABCO c функцией против опрокидывания  Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| **Тормоза:**  - рабочие  - стояночный | С пневматическим приводом  по 2-х проводной схеме  Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| **Сцепной шкворень** | по ГОСТ 12017-81. |
| **Электрооборудование** | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| **Комплектация:** | **- стальные трапы приставные, с углом заезда 200 ,**  **- контейнерные фитинги 8 шт.,**  **- выдвижные уширители грузовой площадки до 3 145,**  - механические опоры,  - лебедка для подъема запасного колеса,  - алюминиевые съемные борта на гусаке 400  мм,  - петли для закрепления груза,  - брызговики,  - тракозацепы,  - оцинкованные стопора от бокового смещения,  - противооткатные упоры,  - оцинкованные выдвижные знаки  негабаритного ТС 4 шт.,  **- Smart Board**  - розетка под проблесковый маячок,  **- конники высотой 1600 (раздвижные 3145мм),**  - сумка с ЗИП. |
| **Покраска:** | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку и частичную обработку цинком.  Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя.  Контурная светоотражающая пленка  Цвет полуприцепа: красный. |
| Документация | Руководство по эксплуатации  Технический паспорт |
| **Цена в данной комплектации на условиях самовывоза г. Тверь, при поставке 1 единицы:** | **3 550 000 российских рублей.** |
| Срок поставки: | **В наличии в г. Тверь, готов к отгрузке** |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата 100%, |

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Цена полуприцепа в данной комплектации составляет самовывозом из г. Тверь:

3 550 000 руб, в т.ч. НДС 20%.

Доставка до Новосибирска + 120 000 руб.

В данный трал возможно добавить дополнительные опции:

- механизм подъема передней оси + 80 000 руб..

- металлоконструкция с тентом на гусаке + 30 000 руб.

Условия оплаты – предоплата 100%

*Срок действия коммерческого предложения до 15.12.2019 г.*

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-spetspritsep-994274-45-pristavnye-trapy/>

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>