**Автогрейдер John Deere 672G** 

**Год изготовления: 2016**

**Наработка: 5056 мото-часов**

**Местоположение: Симферополь**

**Стоимость: 16 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.**

**Комплектация:**

- Двигатель Джон Дир PowerTech 6068H 6.8L (414 Cu. In.) Tier 2 и EU Stage II

- Установка на прорезиненных проставках для уменьшения шума и вибрации

- Цилиндры с -мокрыми гильзами

- Охлаждение наддувочного воздуха

- Программируемая авто-остановка двигателя

- Автоматическое понижение мощности при перегревании

- Фильтр масла двигателя с возможностью замены

- Генератор 130 А с высоким уровнем выходного сигнала

- Фильтрация топлива и водоотделитель для работы в тяжелых условиях в дополнении к стандартной фильтрации

- Выхлопная труба с чёрным глушителем

- Редуктор поворотного круга

- Системa абсорбирования ударов на отвал

- 4.27 м x 686 мм x 25 м с 203 x 19 mm обрезной кромкой железа, 19 мм

- 17.5 R 25 L2 Одинарные радиальные шины с ободом из 3 частей

- Механическая Коробка Переключения Передач

- Отключение гидравлического насоса при запуске машины

- Защита на соленоиды трансмиссии

- Пневматическое сиденье с подлокотниками и подголовник

- Базовые функции плюс 1 доп. функция с плавающим положением для Переднего отвала

Включает в себя распределители, тяги, рычаги управления, шланги

- Базовые функции плюс 1 доп. функция с плавающим положением на Рыхлитель.

 - Включает в себя распределители, тяги, рычаги управления, шланги

- Передний отвал 2.67м х 0.96м

- Установленный сзади Рыхлитель/Скарификатор включает:

- комплект Рыхлителя/Скарифаера с тяговым пальцем,

- Несмазываемые соединения NeverGrease,

- 3 зуба рыхлителя 2х5 дюйма (Длинна зуба 527 мм).

- Deluxe освещение - 18 галогенных фонарей  Заправленный кондиционер

- Конвертор 10/15А с 24В на 12В

- Внешнее зеркало заднего вида

- Солнцезащитный козырек на переднем стекле

- Держатель для регистрационного номера с подсветкой

- Помощь при холодном старте

- Подогреватель охлаждающей жидкости в блоке цилиндров (220В)

- Проблесковый маячок с кронштейном на кабину (правая сторона)

- 3D система нивелирования Leica PowerGrade на основе ГЛОНАСС/GPS системы на основе приемника iCON gps 80

- Набор Leica Base iCON GPS60/ST35W ровер/контроллер

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/prodazha-gruzovikov/greyder-john-deere-672g-2016-g-v/>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>