|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:  **Коммерческое предложение от 05.12.2019 г.**  Уважаемые господа!   |  | | --- | |  | | Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.   |  | | --- | | **KÄSSBOHRER контейнеровоз с раздвижением SHG.AVMH 45/16-27,**  **передняя, средняя и задняя раздвижка** | | |   Изображение выглядит как земля, внешний, дорога, грузовик  Описание создано с очень высокой степенью достоверности  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\раздвижной\AVMH 3-я раздвижка, 040219\завод 121019\P_20191014_183729_p.jpg  **Описание и условия**  **Основное:**   |  |  | | --- | --- | | Производитель | Kässbohrer | | Страна | Турция | | Тип ТС | Контейнеровоз | | Категория ТС | полуприцеп |   **Условия и цены:**   |  |  | | --- | --- | | Цена (за единицу товара) | 36059 евро (в т.ч. НДС 20% и утилизационный сбор) | | Количество (ед.) | Под заказ, 6 недель | | Год выпуска | 2020 | | Гарантия | 1 год |  |  |  | | --- | --- | | **Технические данные** | | | Полная длина без раздвижения | 9.485 mm | | Полная длинна при раздвижении | 14.080 mm | | Колесная база | 6.050 mm | | Полная ширина | 2.550 mm | | Толщина гуська | 130 mm | | Высота ССУ без нагрузки | 1.100 mm | | Полная высота | 4.000 mm | | Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат | 27.000 kg | | Технически допустимая нагрузка на ССУ | 16.000 kg | | Масса контейнеровоза (±%3) | 5 270 kg | | Максимально допустимая полная масса | 39.000 kg | | **Ходовая часть** | | | Оси и подвеска | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами | | Подъемная ось | Есть | | Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC | | Электросистема | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC | | Колеса | 6 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer. | | Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное. | | **Шасси** | | | Шасси | Высокопрочное шасси из стали ST-52, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL | | Металлизация | Частичная металлизация наиболее подверженных трению мест. | | **Другое** | | | Противоподкатная защита | Боковая защита согласно AB 89/297 | | Крылья | 6 шт | | Задний бампер | Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer | | Буфер задней рампы | Стальной буфер "I"- формы | | Знаки и лейблы | 2 ECE R70 Задние отражатели | | Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями | | **Цвет** | | | Цвет шасси | MB 7350 | | **Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров** | | | **10 контейнерных замков** | 1 x 20 ft. Под обрез | | 2 x 20 ft. | | 1 x 20 ft. center | | 1 x 40 ft. ISO | | 1 x 40 ft. H.C. | | 1 x 30 ft. | | 1 x 45 ft. High Cube длинный туннель | |  | 1 x 13.60 C.B. |   **Схема погрузки видов контейнеров.** | | |      |  | | --- | | Доставка до Вашего города попутным тягачем по согласованию. Видеообзор KÄSSBOHRER контейнеровоз SHG.AVMH, передняя, средняя и задняя раздвижка. <https://www.youtube.com/watch?v=FSvz5K-TS_w&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=29&t=0s>  Скачать фото с сайта:  <https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-k-ssbohrer-shg-amvh-45-16-27-perednyaya-srednyaya-i-zadnyaya-razdvizhka/> | | |   С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76  8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru  [www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)  <https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos> |
|
|
|
|