**Куда:**

**Коммерческое предложение от 07.12.19 г.**


**Уважаемые господа!**

**Компания ООО "МаксКар" - официальным дилер «Спецприцеп» благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

Низкорамный трал СпецПрицеп 994276, 2018 г.в., пробег 30 000 км., в отличном техническом состоянии:







Видеообзор трал Specpricep 6-ти осный модель 994276 2018 г.в. с пробегом 30 000 км.:

<https://www.youtube.com/watch?v=7CxUYG0KzZw>

Видеообзор трал Specpricep 6-ти осный модель 994276 2018 г.в. новый:

<https://www.youtube.com/watch?v=iEY9RzknOQU&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=36&t=122s>

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-6-ti-osnyy-tral-specpricep-994276-2018-g-v/>

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 994276 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный шестиосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг. | 75 000 |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг., ориентировочно | 16 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 93 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно  - через седельно-сцепное устройство тягача  - через шины колес шестиосной тележки | 24 000  69 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:  - длина  - ширина  - высота (max) | 14 820  2 545  3950 max |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:  - длина  - ширина  - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 11 150  2 545  900 |
| Высота ССУ, под нагрузкой без нагрузки, мм | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным при­водом серии Е 200 Т |
| Подвеска | **Пневматическая** ROR (Италия) с краном изменения высоты платформы (-75/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 6  1-2-3-4-я стационарные (1-2-я подъемные)  5-6-я самоустанавливающиеся |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.:  - всего  - в том числе запасных | 26  2 |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания  Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| **Тормоза:**  - рабочие  - стояночный | С пневматическим приводом  по 2-х проводной схеме  Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| **Сцепной шкворень** | 89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81 |
| **Электрооборудование** | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы механические 14 гр.,  - лебедка для подъема запасного колеса,  - люк для обслуживания гусака  - грунтозацепы на раме,  - петли для закрепления груза,  - брызговики,  - противооткатные упоры 2 шт.,  - оцинкованные выдвижные знаки  негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими  фонарями,  - борта на гусаке, алюминиевые, съемные,  высотой 400 мм;  - карманы под стойки  - розетка под проблесковый маяк,  - сумка с ЗИП.  - выдвижные уширители до 3145 мм и ящики под них.  - металлоконструкция с тентом на гусаке |
| **Покраска:** | Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку.  Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя.  Контурная светоотражающая пленка  Цвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатации  Технический паспорт |
| **Цена в данной комплектации**: | **4 500 000,00 рублей без НДС.** |
| Срок поставки: | **В наличии, готов к отгрузке** |

*Срок действия коммерческого предложения до 30.12.2019.*

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>