|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда: **Коммерческое предложение от 03.03.21 г.**Уважаемые господа!**C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\для 20-футовых танк-контейнеров\модель 2019\31f10f72-b768-470f-9801-dde13fc7a524.jpg****Скачать фото с сайта:**[**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-t-pod-20-futovyy-tank/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-t-pod-20-futovyy-tank/)Видеообзор контейнеровоза под танк-контейнер 20 фт. Kassbohrer 2019 г.в.[**https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA**](https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание модели:**

|  |
| --- |
| **Полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHF T 20**  спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований. |
|
| Производитель | Kässbohrer |
| Страна | Германия/Турция |
| Тип ТС | Полуприцеп |
| Категория ТС | Контейнеровоз |

**Условия и цены:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена (за единицу товара) | 27039 ЕВРО (включая НДС 20% и утилизационный сбор) |
| Количество (ед.) | 1 |
| Год выпуска | 2021 |
| Срок поставки | Под зааз |
| Гарантия | 1 год |

**Технические Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая длина | 8 140 мм |
| Колесная база | 4 950 мм |
| Общая ширина | 2 550 мм |
| Толщина гуська | 170 мм |
| Высота ССУ(Без нагрузки) | 1 150 мм |
| Допустимая нагрузка на оси | 27 000 кг |
| Допустимая нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Собственная масса (±%3) | 3 250 (±%3) кг |
| Полная масса полуприцепа | 39 000 кг |

**Ходовая часть**

|  |  |
| --- | --- |
| Шасси | Изготовленно из высококачественной и высокопрочной стали S700 MС, согласно стандарту ISO 1726-2, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, **KTL обработка** |
| Загрузочная платформа с экологическим коробом | Расположена сзади, изготовлена из ALMG3(5754):все возможные утечки, возникающие во время загрузки-разгрузки, собираются в разгрузочные емкости (рабочая платформа находится слева и справа за последним рукавом контейнера, без защиты от падения) |
| Контейнерные замки | 2 x 2 контейнерные замки, подходящие для перевозки 1х20ft, контейнеров |
| Оси и подвеска | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с 19.5 дисковыми тормозами |
| Подъемная ось | Без подъемной оси |
| Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная электро-пневматическая тормозная система Wabco EBS 2S/2M с АВС и RSS, согласно UN ECE R13 |
| Электросистема | Установка ASPOCK 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, согласно UN ECE R48 и требованиям ADR |
| Шины и диски | 6 шт. 385/65 R 22.5, алюминиевые диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer. |
| Крепление запасного колеса | Отсутствует |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное |
| Манометр | Для определения давления в подвеске |

**Остальное**

|  |  |
| --- | --- |
| Боковая противоподкатная защита | Выполнена из алюминиевого профиля в соответствии с директивой 89/297/EEC |
| Брызговики | 6 шт, согласно 109/2011-EU |
| Задний бампер | задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-тип, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer |
| Буфер задней рампы | Отсутствует |
| Ящик для инструментов | Отсутствует |
| Бак для воды | Отсутствует |
| Ящик под огнетушитель | 1 шт, без огнетушителя |
| Колесные башмаки | 2 противооткатных пластиковых колесных башмака |
| ADR | 2 ящика под огнетушители около опорных устройств и один держатель таблички ADR сзади тягача. Сертификат Т9 получается потребителем. |
| Пеналы для шлангов | 2 х160DN Насосы для шлангов 6000 мм (Roweko Catalog Product) |
| Цвет шасси | RAL 3020: Traffic Red |

**Место отгрузки: г. Ясногорск Тульской области,** **Либо доставка до вашего города попутным тягачем.** |
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимировичдиректор ООО "МаксКар"8 (383) 233-32-538-913-752-39-768-913-477-09-39 (служебный)стоянка – Федеральная трасса Р-254, северный обход Новосибирска, п. Садовый, ул. Пасечная, 10, (пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)maxcar54@mail.ru[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos><https://www.instagram.com/maxcar54ru/> |
|
|
|
|