|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:  **Коммерческое предложение от 12.04.2022 г.**  **4-х осный полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHG.S 40 универсальный в поставке до 30.04.2022 г.**  **C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\4 оси\9789df2f-460b-44b0-b81c-39bfe604ca80.jpg**  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\4 оси\Рисунок1.jpg  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\4 оси\схема 4 оси.jpg  **Скачать фото с сайта:**  [**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-kassbohrer-shg-s-40/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-kassbohrer-shg-s-40/)   |  |  | | --- | --- | | **Полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHG.S 40** имеет наилучшее распределение веса при транспортировке любых видов контейнеров. | | | | Производитель | Kässbohrer | | Страна | Германия/Турция | | Тип ТС | Полуприцеп | | Категория ТС | Контейнеровоз |   **Условия и цены:**   |  |  | | --- | --- | | Цена розничная | **43500 евро** | | Количество (ед.) | 2 ед. в поставке до 30.04.2022г..  5 ед. в поставке до 31.05.2022 г.  Отгрузка г. Ясногорск Тульской области | | Год выпуска | 2022 | | Гарантия | 1 год |  |  |  | | --- | --- | | **Технические данные** | | | Общая длина | 12 735 мм | | Высота ССУ(Без нагрузки) | 1 100 мм | | Колесная база | 6 690 м | | Общая ширина | 2 550 мм | | Толщина гуська | 130 мм | | Высота ССУ (Без нагрузки) | 1 100 мм | | Внешняя высота (с контейнеровозом High Cube) | 3 995 мм | | Нагрузка на оси (допустимая) | 36 000 кг | | Нагрузка на ССУ | 11 000 кг | | Собственная масса (±%3) | 5 875 кг | | Полная масса полуприцепа | 47 000 кг | | **Ходовая часть** | | | Шасси | Изготовлено из высокопрочной и высококачественной стали S700 МС согласно требованиям ISO 1726-2, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии. KTL-обработка, обеспечивающая защиту от сквозной коррозии на 10 лет. 2 положения шкворня. | | Погрузочная платформа | 3 270 мм. Рассчитана на нагрузку на ось погрузчика 5 400 кг, согласно требованиям к прочности пола TS EN 283 5.4 | | Оси и подвеска | 4 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами | | Подъемная ось | 1-я и 2-ая ось подъемная, автоматический подъем | | Контроль подъемом оси | Автоматическая система подъема оси, управляемая EBS, облегчает маневрирование и продлевает срок службы шин. Управляется с помощью кнопки из кабины тягача. | | Тормозная система | Wabco EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и системой защиты от опрокидывания (RSS) согласно UN ECE R13 | | Электросистема | Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24В боковыми LED фонарями и 2x7 и 1x15-контактными разъемами согласно UN ECE R48 и требованиям ADR | | Шины и диски | 8 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка: выбор Kässbohrer. | | Крепление запасного колеса | Отсутствует | | Опорное устройство | Механическое опорное устройство JOST с грузоподъемностью 24 тонны, Согласно ISO 1726 и ISO 1726-2 | | Датчик пробега | 1 шт. | | Манометр | Манометр для измерения давления на оси | | Документы Т9 | Отсутствуют | | **Другое** | | | Противоподкатная защита | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам согласно требованиям UN ECE R73 | | Грязезащитные щитки | 8 шт, Полукрылья, подходят под размер шин, согласно 109/2011-EU. | | Задний бампер | задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Задний бампер | | задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer | | Буфер задней рампы | | Стальной буфер, расположен за контейнерными замками | | Знаки и лейблы | | 2 ECE R70 Задние отражатели | | ADR | | Без ADR | | Отражающие полосы | | Желтая отражающая полоса по бокам по всей длине полуприцепа согласно ECE R70 | | Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями | | | 1 ящик под огнетушитель (без огнетушителя) | | | 1 x Пластиковый инструментальный ящик (400 мм x 480 мм. x 1 000 мм.) | | | Бак для воды | Отсутствует | | | Smart board | Отсутствует | | | Ящик для документов | Отсутствует | | | Паромные кольца | Отсутствуют | | | Расширенная гарантия | Отсутствует | | | Логотип | Отсутствует | | | Рабочий фонарь | Отсутствует | | | Цвет шасси | MB 7350: Nova Grey | | | **Контейнеры** | | | | 6х2 Контейнерных замков | Для контейнера 1 x 20 ft. По середине | | | Для контейнера 2 x 20 ft. | | | Для контейнера 1 x 40 ft | | | Для контейнера 1 x 40 ft. НС (High Cube) | |   видеообзор Полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer **SHG.S 4**:  <https://www.youtube.com/watch?v=iKpC-bZvp9g&feature=youtu.be> |
|
|
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>