|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:**Коммерческое предложение от 15.07.2022 г.****3-х осный полуприцеп-контейнеровоз-телескоп Kassbohrer КП SHG AH 45 в наличии в Ясногорске.****C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\раздвижной\AH задняя\b989afef-65d8-4a8b-81da-cbed25087bc4.jpg****Видео на ютубе:**[**https://www.youtube.com/watch?v=AkEUXM7r4ZU**](https://www.youtube.com/watch?v=AkEUXM7r4ZU)

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | Kässbohrer |
| Страна | Германия |
| Тип ТС | Контейнеровоз |
| Категория ТС | полуприцеп |
| Цена для дилера (за единицу) | 3 050 000 руб. (Включая НДС 20%) |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантия | 1 год |
| **Технические данные** |
| Длина без раздвижения | 11.450 мм |
| Длина в полном раздвижении | 13 495 мм |
| Колесная база | 7 850 мм |
| Полная ширина | 2 550 мм |
| Толщина гуська | 130 мм |
| Высота ССУ без нагрузки | 1 100 мм |
| Полная высота (с контейнером High Cube) | 3 995 мм |
| Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат | 27.000 кг |
| Технически допустимая нагрузка на ССУ | 12.000 кг |
| Масса контейнеровоза (±%3) | 5 560 кг |
| Максимально допустимая полная масса | 39.000 кг |
| **Ходовая часть** |
| Оси и подвеска | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами  |
| Подьемная ось | 1 ось подьемная, принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче |
| Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC |
| Электросистема | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC |
| Колеса | 6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка Continental |
| Держатель запасного колеса | 1 x держатель запасного колеса |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST |
| Счетчик пробега | отсутствует |
| **Шасси** |
| Шасси | Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL |
| Погрузочная платформа | Оснащен платформой длиной 1 100 мм с грузоподъёмностью 5 460 кг |
| **Другое** |
| Противоподкатная защита | Боковая защита из алюминия согласно AB 89/297  |
| Крылья | 6 шт |
| Задний бампер | Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer  |
| Буфер задней рампы | Стальной буфер "I"- формы |
| Ящик для инструментов | 1 шт металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм |
| Знаки и лейблы | 2 ECE R70 Задние отражатели |
| Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями |
| Ящик под огнетушитель | Отсутствует |
| **Цвет** |
| Цвет шасси | MB 7350 Nova Gri  |
| **Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров** |
| **14 контейнерных замков** | Для крепления 1 x 20 ft. контейнера в центре |
| Для крепления 1 x 20 ft. контейнера сзади |
| Для крепления 2 x 20 ft. контейнеров  |
| Для крепления 1 x 40 ft. H.C. |

**Скачать фото с сайта:**<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/3-kh-osnyy-polupritsep-konteynerovoz-teleskop-kassbohrer-kp-shg-ah-45/> |
|
|
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>