**Низкорамный 3-х осный трал СпецПрицеп 994273**

Грузоподъемность 45 000 кг;

погрузочная высота 900 мм;

груз. площ. ДхШ 11150x2545 мм;

**с выдвижными уширителями до 3145 мм и ящиками под них**

габаритная длина от шкворня 14345 мм.

межосевое расстояние 1360 мм,

шины Cordiant - 235/75R17,5 (12 шт. + 2 шт. запасные);

оси ROR (Италия) - 3шт (3 стационарные);

пневматическая подвеска с регулировкой по высоте;

шкворень JOST пр-ва Германии 2 дюйма;

опоры JOST пр-ва Германии механические двухскоростные,

водостойкая светотехника,

ЕBS WABCO,

коуши для увязки груза, утопленные в настил,

стопора от бокового смещения,

лебедка для подъема запасного колеса,

борта на гусаке (алюминиевые, съемные, 400 мм),

карманы под стойки. (4 пары)

Механические трапы двойного сложения (угол заезда – 8+8º),

механические опоры на скосе,

Высота ССУ – 1350 мм.