**Куда:**

**Коммерческое предложение №**0236Т **от 071219 г.**

**Уважаемые господа!**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

трал низкорамный СпецПрицеп 994276 :



Видеообзор трал Specpricep 6-ти осный модель 994276 2018 г.в.

<https://www.youtube.com/watch?v=iEY9RzknOQU&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=36&t=122s>

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-6-ti-osnyy-tral-specpricep-994276-2020-g-v/>

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 994276 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный шестиосный |
| Основной тягач  | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг. | 75 000 |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг., ориентировочно | 16 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно  | 93 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно- через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес шестиосной тележки | 24 00069 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:- длина- ширина- высота (max) | 14 8202 5453950 max |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:- длина- ширина- высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 11 1502 545 900 |
| Высота ССУ, под нагрузкой без нагрузки, мм | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали  |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным при­водом серии Е 200 Т  |
| Подвеска | **Пневматическая** ROR (Италия) с краном изменения высоты платформы (-75/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 61-2-3-4-я стационарные (1-2-я подъемные)5-6-я самоустанавливающиеся |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.:- всего- в том числе запасных | 262 |
| Шины | 235/75 R17,5 Кама |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидыванияПанель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| **Тормоза:**- рабочие- стояночный | С пневматическим приводомпо 2-х проводной схемеПривод от пружинных энергоаккумуляторов  |
| **Сцепной шкворень** | 89 мм (3,5'') по ГОСТ 12017-81 |
| **Электрооборудование** | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы механические 14 гр., Или приставные, 20 гр.,Или закидные уголковые.- лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака- грунтозацепы на раме,- петли для закрепления груза,- брызговики,- противооткатные упоры 2 шт., - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт. с мерцающими фонарями,- борта на гусаке, алюминиевые, съемные, высотой 400 мм;- карманы под стойки- розетка под проблесковый маяк,- сумка с ЗИП. |
| **Покраска:**  | Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку.Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленкаЦвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатацииТехнический паспорт  |
| **Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь**: | **4 760 000,00 рублей с НДС 20%.** |
| Срок поставки: | **60 рабочих дней** |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев  |
| Условия оплаты:  | оплата в российских рублях, предоплата 30%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

*\*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.*

Дополнительные опции:

- выдвижные уширители до 3145 мм и ящики под них + 180 000,00 рублей с НДС;

 (вес 800 кг)

- механические трапы двойного сложения угол заезда 9°

 шириной 810 мм (вес 1000 кг) + 100 000,00 рублей с НДС;

- электролебедка с полиспастом 10 тнс, 24 В + 95 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке + 30 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк + 5 000,00 рублей с НДС;

- подъемная 3-я ось + 80 000,00 рублей с НДС;

- подруливаемая 4-я ось + 200 000,00 рублей с НДС;

*Срок действия коммерческого предложения до 30.12.2019.*

 Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>