|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:  **Коммерческое предложение от 30.09.2019 г.**  Уважаемые господа!  **Описание модели:**   |  |  | | --- | --- | | **Полуприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHF S 20**  спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований.        C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\20-фут\SHF.S 20  c tipi.png | | | | Производитель | Kässbohrer | | Страна | Германия/Турция | | Тип ТС | Полуприцеп | | Категория ТС | Контейнеровоз |   **Условия и цены:**   |  |  | | --- | --- | | Цена (за единицу товара) | 24931 евро (включая НДС 20%) **\*70,2759 (курс на 24.09.19 г.) =**  **1 752 048,46 руб.** | | Количество (ед.) | 1 шт. в наличии | | Год выпуска | 2019 | | Гарантия | 1 год |   **Технические Характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Общая длина | 7 200 мм | | Колесная база | 4 600 мм | | Общая ширина | 2 550 мм | | Толщина гуська | 200 мм | | Высота ССУ(Без нагрузки) | 1 180 мм | | Допустимая нагрузка на оси | 27 000 кг | | Допустимая нагрузка на ССУ | 12 000 кг | | Собственная масса (±%3) | 3 860 кг | | Полная масса полуприцепа | 39 000 кг |   **Ходовая часть**   |  |  | | --- | --- | | Контейнерные замки | 2 x 2 контейнерные замки | | Оси и подвеска | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами, | | Подъемная ось | 1 ось подьемная, принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче | | Тормозная система | Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC | | Электросистема | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC | | Шины и диски | 6+1 шт. 385/65 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer. | | Крепление запасного колеса | 1 x держатель запасного колеса | | Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST | | Манометр | Для определения давления в подвеске |   **Шасси**   |  |  | | --- | --- | | Шасси | Высокопрочное шасси, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, **KTL обработка** | | Тип контейнеров | 20 футовые контейнеры |   **Остальное**   |  |  | | --- | --- | | Боковая противоподкатная защита | Выполнена из алюминиевого профиля в соответствии с директивой 89/297/EEC | | Крылья | 6 крыльев | | Задний бампер | задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-тип, расположена под задними фонарями с логотипом Kassbohrer | | Буфер задней рампы | Стальной буфер "I"- формы | | Ящик для инструментов | 1 шт металлический ящик с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм | | Знаки и лейблы | 2 ECE R70 Задние отражатели красного цвета, боковые отражатели желтого цвета | | Аксессуары | 1 x крепление огнетушителя (без огнетушителя); | | Цвет шасси | MB 7350 : Nova Gray |   **Место отгрузки: г. Ясногорск Тульской области,**  **Либо доставка до Вашего города.**  **Фото скачать с сайта:**  [**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-s-20-pod-20-fut-/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-kassbohrer-shf-s-20-pod-20-fut-/)  **Видео подобного танк-контейнеровоза:**  [**https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA&t=4s**](https://www.youtube.com/watch?v=zGtpUdda3OA&t=4s)  С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76  8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru  [www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)  <https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos> |
|
|
|
|