Куда:

**Уважаемые господа!**

**Коммерческое предложение №0051Т от 02.02.2020 г.**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

**Бортовой полуприцеп Спецприцеп 994283, 14 м., W-агрегат BPW**



 

Просмотреть фото на сайте:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/specpricep-994282-2-osi-bpw-w-agregat-fitingi-koniki/>



|  |  |
| --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |
| Производитель | ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП» |
| **Технические характеристики** |  |
| Модель | 994282 |
| Масса перевозимого груза, кг | 40 000 |
| Допустимая полная масса, кг | 50 500 |
| Масса снаряженная, кг | 10 500 |
| **Высота ССУ** | Под тягач заказчика |
| **Ходовая часть** |  |
| Оси | **BPW пр-ва Германия** – 2 шт. |
| Подвеска |  W-Агрегат |
| Количество осей / число колес, шт. | 2 (стационарные) / 8 + 1 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| **Грузовая площадка** |  |
| Погрузочная высота платформы, мм | ССУ + 200 |
| Длина, мм | 13 600 |
| Ширина, мм | 2 530 |
| Настил платформы | Металлический, рифлёный |
| **Электрооборудование** | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200, Водостойкая светотехника |
| **Тормозная система** |  |
| Антиблокировочная систем тормозов | ЕBS, с системой против опрокидывания  |
| Рабочая тормозная система | Колодочная на все колеса с приводом от тягача |
| Стояночная тормозная система | Энергоаккумуляторы |
| **Стояночные опоры**  | Механические телескопы с нагрузкой (24-50т), 2 шт. |
| **Комплектация** | Шкворень импортный 2" или 3,5", боковая защита, опоры механические двухскоростные, борта по периметру грузовой площадки съемные и откидывающиеся (600 мм) металлические, коники 6 пар, раздвижные высотой 2000 мм, контейнерные фитинги под 2х20 и 1х40 футовые контейнеры; Топливные баки 2 шт. по 500 литров каждый Передний борт металлический, служит для защиты кабины; механизмы крепления груза с натяжным устройством; инструментальные ящики с замками, 2 шт., под платформой; лестница на переднем борт. |
| Цена с НДС, руб.  | **2 350 000,00 рублей** |
| Срок изготовления, рабочие дни | **40-45 рабочих дней** |
| Гарантийный срок  | 12 месяцев |

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Доставка до Новосибирска - 120 000 руб. в течение 10 дней

 Срок действия коммерческого предложения до 30.01.2019 года.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

Видео других бортовых моделей СпецПрицеп:

1. Бортовой SpecPricep 994283, 3 оси SAF, пневмо, выдвижные коники

<https://youtu.be/O5aFpaKY6tE>

1. 4-х осный раздвижной полуприцеп SpecPricep 994284

<https://youtu.be/ZMpegO85UpU>

1. Бортовой полуприцеп Спецприцеп 994283 выгрузка в порту Усть-Кут

<https://youtu.be/gEEpHByzUaM>

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
[www.maxcar54.ru](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CI2AIA69I%5Cwww.maxcar54.ru)

наш канал в ЮТУБе:

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>