
**Куда:**

**Коммерческое предложение №**0011Т **от 13.01.2020 г.**

**Уважаемые господа!**

**Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.**

Трал-телескоп с передним заездом СпецПрицеп 994293:



|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение полуприцепа | 994293 |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосные |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | **42 000/32 000** |
| Масса снаряженного полупри­цепа, кг, ориентировочно | 15 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 57 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно  - через седельно-сцепное устройство тягача  - через шины колес трехосной тележки | 21 000  36 000 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более:  - длина  - ширина  - ширина с уширителями  - погрузочная высота под нагрузкой рабочей  площадки  - погрузочная высота под нагрузкой колесной  площадки | 7 700 (с удлинением до 11 900)  2 500  3 400  500  900 |
| Высота ССУ, мм. | 1300 либо под тягач заказчика  Тягач должен быть трехосным |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы и раздвижная часть изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Дорожный просвет, мм, не менее:  - под осями колес  - под платформой | 170  170 |
| Подвеска | Пневматическая, SAF (Германия), с краном изменения высоты платформы (-60/+120 мм) |
| Количество осей, шт. | 3 **(*2 стационарные + 1 самоустанавливающаяся*)** |
| Оси, производитель. | SAF (Германия) |
| Количество колес, шт.:  - всего  - в том числе запасных | 14  2 |
| Шины | 235/75 R17,5 Bridgestone ТR 1 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания  Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза:  - рабочие  - стояночный | С пневматическим приводом  по 2-х проводной схеме  Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма или 3,5дюйма по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Размер задней площадки, мм | 4305 |
| Комплектация: | - вставные уширители до 3000 мм на рабочей  площадке  **- гидравлический гусак;**  - лебедка для подъема запасного колеса;  - основной гидроцилиндр в ЗИП;  - люк для обслуживания гусака;  - алюминиевые съемные борта на гусаке 400  мм,  - грунтозацепы (тракозацепы) на раме;  - петли для закрепления груза;  - брызговики;  - противооткатные упоры;  - автономная гидростанция, ЭГА, 3 кВт, 24 В;  - оцинкованные выдвижные знаки;  негабаритного ТС с мерцающими фонарями;  - розетка под проблесковый маячок с маяком;  - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.  Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя.  Контурная светоотражающая пленка  Цвет полуприцепа: красный (может быть изменен по требованию заказчика) |
| Документация | Руководство по эксплуатации  Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | **4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с НДС 20%.** |
| Срок поставки: | **Готов к отгрузке** |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| **Условия оплаты:** | 100%. |
| Документация | Руководство по эксплуатации  Технический паспорт |

Скачать фото с сайта:

<https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-teleskop-s-perednim-zaezdom-spetspritsep-994293-42-32-500-mm/>

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

<https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh>

*Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2020 г.*

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.  
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)  
[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

наш канал в ЮТУБе:

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos/>