|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кому:  **Коммерческое предложение от 10.12.2022 г.**  Уважаемые господа!   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.  **Полуприцеп бортовой Kassbohrer SPL, 2022 г.в., оси BPW, дисковые тормоза, коники, в наличии 2 шт.**  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\Стальные борта, 1 подъемная ось, c кониками\f3fd5d05-2085-423a-99f5-2c972f17d3cc.jpg  C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\бортовые платформы\схема бортовой — копия.jpg  Видео на ютубе:  <https://www.youtube.com/watch?v=YG7nPL2wq0U&t=1s>  Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kassbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kassbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.  **Описание и условия**   |  |  | | --- | --- | | Производитель | Kässbohrer (Германия/Турция) | | Тип ТС | Бортовая Платформа | | Категория ТС | Полуприцеп | | Материал | Стальная рама, стальные оцинкованные борта |   **Условия**   |  |  | | --- | --- | | Итоговая цена | 3 450 000 руб, в т.ч. НДС 20%. | | Год выпуска | 2022 | | Гарантия | 1 год | | Кол-во единиц | 2 ед. в наличии в г. Ясногорск Тульской области. |  |  |  | | --- | --- | | **Основные Размеры** | | | Общая Длина | 13’670 мм | | Внутренняя Длина | 13’610 мм | | Общая Ширина | 2’550 мм | | Колесная База | 7’700 мм | | Собственный Вес с Бортами | 6465 кг +/-3% | | **Технические Характеристики** | | | Высота ССУ | 1’180 мм | | Полная масса, кг | 39'000 | | Нагрузка на ССУ, кг | 12'000 | | Нагрузка на оси, кг | 27’000 | | Количество Европалет, шт. | 33 | | **Спецификация** | | | **Шасси** | Высокопрочные стальные шасси ST 52 с KTL обработкой, состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии | | | | **Тормозная Система** | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с ЕСE R13 | | **Шины** | 6 +1, 385/65 К 22.5, со стальными дисками | | **Оси и Подвеска** | Трехосная пневматическая система BPWс барабанными тормозами с нагрузкой на ось 9 т. | | **Опорное Устройство** | 24 т. | | **Подъемная Ось** | 1-я подъемная ось | | **Электросистема** | 24 В., 2 х 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно ECE R48 | | **Борта** | Стальные с KTL обработкой (5 шт х 765 мм) | | **Пол** | Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5’460 кг в соответствии с DIN EN 283 | | **Передняя Панель** | 1500 мм стальная с KTL обработкой, с лестницей | | **Боковое Противоподкатные Устройства** | Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC) | | **Буферный бампер** | Роликовый буфер | | **Грязезащита** | 4 грязезащитных щитка с брызговиками | | **Ящик** | 1500 х 600 х 480 мм | | **Доп. оборудование** | - 2 пластиковых башмака с креплениями | | - крепежные кольца 13 х 2, согласно EN 12640 | | - крепление запасного колеса, запасное колесо | | - задние отражатели ECE R70 | | - конники 16 шт. (80 мм х 80 мм х 1500 мм) | | - отверстия под коники 16 шт. (80 х 80) + 8 шт. (средний ряд) | | - ящик под коники |   **C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0009.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0005.jpg**  **C:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0010.jpgC:\Users\krishtalar\Desktop\Фото Моделей\SPL\IMG-20150604-WA0011.jpg**  **Скачать фото с сайта:**  [**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/bortovye-otkrytye/bortovoy-koniki-kassbohrer-spl-3-0n-12-27-ru-ssu-1180-mm-osi-valx-/)  [**https://www.youtube.com/watch?v=eMTREsUlTNo&t=9s**](https://www.youtube.com/watch?v=eMTREsUlTNo&t=9s)  [**https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY**](https://www.youtube.com/watch?v=xYMKlJGP7PY)  [**https://www.youtube.com/watch?v=\_jY6qWfnjkI**](https://www.youtube.com/watch?v=_jY6qWfnjkI) | | | | |
|
|
|
|

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович  
директор ООО "МаксКар"  
8 (383) 233-32-53  
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)  
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)  
[maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)

[www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)

<https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>

<https://www.instagram.com/maxcar54ru/>