|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куда:  **Коммерческое предложение от 05.03.2023 г.**  Уважаемые господа!   |  | | --- | |  | | Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.  **Полуприцеп контейнеровоз KASSBOHRER MULTICONT AMH, 2023 г.в., средняя и задняя раздвижка в наличии, готов к отгрузке.**  **C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\раздвижной\AMH 2-я раздвижка средняя задняя, 040219\41aa97ff-1d8b-4385-9b20-a74c3f2ee2d7.jpg** | | |   C:\Users\С ноута\d (acer travelMate 6292)\мои документы\Полуприцепы производители-поставщики\kassbohrer\Контейнеровозы\раздвижной\AMH 2-я раздвижка средняя задняя, 040219\5a38d968-8746-40ed-b532-99557c148c9e.jpg   |  |  | | --- | --- | | Марка, модель | **KASSBOHRER MULTICONT** | | Наименование ТС | специализированный, полуприцеп-контейнеровоз | | Категория ТС | прицеп |   **Условия и цены:**   |  |  | | --- | --- | | Цена (за единицу товара) | 60 000 евро по курсу ЦБ РФ. (в т.ч. НДС 20%) | | Количество (ед.) | 2 шт. в наличии, самовывоз со склада: 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3, ЛИТЕР 53 | | Год выпуска | 2023 | | Гарантия | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Видеообзор KÄSSBOHRER контейнеровоз SHG.AMH, средняя и задняя раздвижка.<https://www.youtube.com/watch?v=jE3q3Vo0LJ0&t=80s><https://www.youtube.com/watch?v=N0rnB4R_Arw&t=183s><https://www.youtube.com/watch?v=jE3q3Vo0LJ0><https://www.youtube.com/watch?v=N0rnB4R_Arw> <https://www.youtube.com/watch?v=QhTPmnUWbqw>   |  |  | | --- | --- | | **Технические данные** | | | Полная длина без раздвижения | 9.485 mm | | Колесная база в сложенном положении | 6.050 mm | | Полная ширина | 2.550 mm | | Толщина гуська | 130 mm | | Высота ССУ без нагрузки | 1.100 mm | | Полная высота | 3.990 mm | | Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат | 27.000 kg | | Технически допустимая нагрузка на ССУ | 12.000 kg | | Масса контейнеровоза (±%3) | 5 292 kg | | Максимально допустимая полная масса | 39.000 kg | | Полная длина при раздвижении в положении М2+R3 | 12.552 mm | | Полная длина при раздвижении в положении М2+R3 | 12.552 mm | | Колесная база при раздвижении в положении М2+R1\* | 7.500 mm | | Полная длина при раздвижении в положении М4+R6 | 14.080 mm | | Полная длина при раздвижении в положении М2+R1\* | 10.935 mm | | Колесная база при раздвижении в положении М4+R6 | 8.135 mm | | Колесная база при раздвижении в положении М2+R3 | 7.500 mm | | **Ходовая часть** | | | Оси и подвеска | 3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами | | Подъемная ось | Автоматическая передняя подъёмная ось | | Тормозная система | Двухконтурная электропневматическая тормозная система EBS 2S / 2M марки Wabco с антиблокировочной системой (ABS) и системой управления наклоном (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13 | | Электросистема | Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки | | Колеса | 6 +1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer. | | Держатель запасного колеса | 1 ед корзины под запасное колесо. | | Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное. |  |  |  | | --- | --- | | **Шасси** | | | Шасси | Шасси изготовлено из высококачественной и прочной стали S700 MC или ST-52 в соответствии со стандартом ISO 1726-2, состоящим из центральной секционной октагональной балки с KTL обработкой. Механическое раздвижение средней и задней части полуприцепа. | | Металлизация | Частичная металлизация наиболее подверженных трению мест. | | **Другое** | | | Противоподкатная защита | Боковая защита согласно AB 89/297 | | Крылья | 6 шт | | Буфер задней рампы | Стальной фиксированный буфер | | Знаки и лейблы | 2 ECE R70 Задние отражатели | | Аксессуары | 2 пластиковых колесных башмака с креплениями | | **Цвет** | | | Цвет прицепа | RAL 5002 Ultramarine Blue | | **Контейнеровоз предназначен для перевозки контейнеров** | | | **6х2 контейнерных замков** | 1 x 20 ft. Под обрез | | 2 x 20 ft. | | 1 x 20 ft. center | | 1 x 40 ft. ISO | | 1 x 30 ft. | | | | |   **Скачать фото с сайта:**  [**https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-k-ssbohrer-shg-amh-45-12-27-srednyaya-i-zadnyaya-razdvizhka/**](https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/konteynerovoz-teleskop-k-ssbohrer-shg-amh-45-12-27-srednyaya-i-zadnyaya-razdvizhka/)  С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76  8-913-477-09-39 (служебный) стоянка – Федеральная трасса Р-254,  северный обход Новосибирска,  п. Садовый, ул. Пасечная, 10,  (пост ГИБДД, гостиница «У самовара») [maxcar54@mail.ru](mailto:maxcar54@mail.ru)  [www.maxcar54.ru](http://www.maxcar54.ru)  <https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos>  <https://www.instagram.com/maxcar54ru/> |
|
|
|
|